# Store Job

Speichert den aktuellen Job im angegebenen Steckplatz auf dem Flash-Speicher auf dem In-Sight Vision-System.

Hinweis:

- Wenn Sie das Kontrollkästchen Speichern von Onlinejob zulassen aktivieren, haben Benutzer mit vollem oder geschütztem Zugriff die Berechtigung, Jobs zu speichern, wenn sie sich im Onlinestatus befinden. Wenn Sie das Kontrollkästchen Speichern von Onlinejob zulassen deaktivieren, muss sich das Vision-System im Offlinestatus befinden, um Jobs zu speichern.

- This command only works on a job saved on the flash memory on the In-Sight vision system. If the job is stored on the configured Job Server or the SD Card installed to the In-Sight vision system, this command does not work.
- Zur Verwendung der Funktion Job-ID muss der zu speichernde Job mit einem numerischen Präfix zwischen 0 und 999 gespeichert werden.

## Store Job – Eingaben

Syntax: TJ[ID][Name]

Parameter | Beschreibung
--- | ---
ID | Die Job-ID (0 bis 999).
Name | Der Name des Jobs. Der Befehl wird mit oder ohne die Dateierweiterung .JOBX ausgeführt.

## Store Job – Ausgaben

Gibt einen Statuscode zurück, gefolgt von einem Zeilenabschlusszeichen. Es gibt folgende Statuscodes:

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-1 | Die Job-ID ist ungültig oder keine Ganzzahl.
-2 | Der Sensor befindet sich im Online-Modus, daher kann der Befehl nicht ausgeführt werden.
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff, um den Befehl auszuführen.

## Store Job – Beispiel

Um dem aktuellen Job den Namen „Test“ zu geben und ihn in Slot 0 auf dem In-Sight-Sensor zu speichern, geben Sie den folgenden Befehl aus: TJ00Test.jobx

Der In-Sight-Sensor antwortet mit dem Status 1, der angibt, dass der aktuelle Job gespeichert wurde.