# Reset (Reboot)

Setzt das In-Sight Vision-System zurück. Dieser Befehl entspricht einem Neustart auf dem Vision-System.

## Reset (Reboot) – Eingaben

Syntax: RT

## Reset (Reboot) – Ausgaben

Gibt einen Statuscode zurück, gefolgt von einem Zeilenendezeichen, gefolgt von Zeilen mit Einstellungsdaten. Der einzige mögliche Rückgabestatuscode lautet

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff, um den Befehl auszuführen.

## Reset System – Beispiel

Zum Zurücksetzen des In-Sight Vision-Systems geben Sie den folgenden Befehl ein: RT

Das In-Sight Vision-System wurde erfolgreich zurückgesetzt und es wurde kein Statuscode zurückgegeben.