# Set Event and Wait

Löst das angegebene Ereignis aus und wartet, bis die Befehlsausführung abgeschlossen ist, bevor eine Antwort zurückgegeben wird.

Hinweis:

Der In-Sight Vision-System muss online sein.

## Set Event and Wait – Eingaben

Syntax: SW[Ganze Zahl]

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Int | Der Ereigniscode, der festgelegt werden soll. 0 bis 7 = Gibt ein externes Ereignis an (Extern 0, Extern 1 ... Extern 7). 8 = Nimmt ein Bild auf und aktualisiert das . Diese Option erfordert, dass Sie den Parameter „Triggermodus“ der AcquireImage-Funktion auf „Einzeln“ einstellen.

## Set Event and Wait – Ausgaben

Gibt einen Statuscode zurück. Es gibt folgende Statuscodes:

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Die Befehlsausführung ist erfolgreich.
0 | Unbekannter Befehl.
-1 | Die Zahl liegt entweder außerhalb des zulässigen Bereichs (0 bis 8), oder es handelt sich nicht um eine Ganzzahl.
-2 | Die Befehlsausführung ist nicht erfolgreich oder der Sensor ist offline.
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff, um den Befehl auszuführen.

## Set Event and Wait – Beispiel

Der Befehl zum Auslösen des externen Ereignisses 0 lautet SW0. Eine Antwort wird erst gesendet, wenn die Ausführung des Befehls abgeschlossen ist.