# SPS-Einrichtung – SLMP

In-Sight unterstützt SLMP, ein häufig verwendetes Protokoll zur nahtlosen Verbindung zwischen CC-Link IE und TCP/IP-basierten Produkten. Die Anwendung kommuniziert über dieses Protokoll mit Mitsubishi-SPS/Bewegungssteuerungen (MCs) der Baureihen iQ-Q und FX im Netzwerk. Im Gegensatz zur Netzwerkkommunikation über Ethernet/IP bzw. PROFINET (bei denen die Kommunikation über die SPS/MC gesteuert wird) wird die SLMP-Kommunikation zwischen In-Sight und der SPS/MC vom Vision-System initiiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um das SLMP-Protokoll für In-Sight zu aktivieren:

1. Starten Sie In-Sight Vision Suite und öffnen Sie das Hilfsprogramm Industrial Ethernet im Fenster Hilfsprogramme.
2. Wählen Sie SLMP aus der Dropdownliste aus. Daraufhin werden die protokollspezifischen Registerkarten Einstellungen und Geräteadresse angezeigt. Konfigurieren Sie die Verbindungen anhand der Eigenschaften des lokalen Netzwerks. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Thema Industrial Ethernet – SLMP-Einstellungen der In-Sight Vision Suite-Hilfe.
3. Installieren Sie die Anwendung „GX Works“ auf demselben PC wie In-Sight Vision Suite.
4. Starten Sie die Anwendung „GX Works“ und konfigurieren Sie den In-Sight Vision-System so, dass er mit der SPS/MC von Mitsubishi kommunizieren kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu GX Works.