# OPC-UA-Server aktivieren

Bei Verwendung von OPC UA müssen Sie zuerst den In-Sight OPC UA-Server auf dem Vision-System aktivieren und dann vom OPC UA-Client aus eine Verbindung zu ihm herstellen.

1. Starten Sie die In-Sight Suite.

2. Wählen Sie einen Vision-System aus und klicken Sie im Startbildschirm auf „Industrial Ethernet“. Das Dialogfeld „Konfiguration von Industrial Ethernet“ wird angezeigt.

3. Aktivieren Sie im Dialogfeld „Konfiguration von Industrial Ethernet“ das Kontrollkästchen „OPC UA-Server aktivieren“.

4. Klicken Sie auf OK.

5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf „Ja“, um den Vision-System neu zu starten. Nach dem Neustart wird der OPC UA-Server initialisiert und der Erkennungsendpunkt wartet auf OPC UA-Client-Anforderungen.

6. Starten Sie den OPC UA-Client.

7. Auf dem OPC UA-Client müssen Sie die Endpunkt-URL eingeben, um eine Verbindung zum OPC UA-Server herzustellen. Die Endpunkt-URL muss das folgende Format besitzen, wobei <IP-Adresse> die IP-Adresse des Vision-Systems ist: opc.tcp://<IP-Adresse>:4840. Beispiel: opc.tcp://192.168.0.8:4840.

Hinweis: Sie können maximal 2 Client-Verbindungen gleichzeitig aufbauen.