# Laden eines Jobs über eine Ethernet/IP-SPS

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ausführung des Jobs auf dem Vision-System über eine RSLogix-SPS zu ändern.

1. Wenn Sie einen neuen Job laden, versetzen Sie das Vision-System zunächst in den Status , indem Sie das Bit Set Paused auf HIGH setzen.

2. Verwenden Sie die entsprechende Command ID im Befehlsblock, um den Job-/Rezeptwechsel zu initiieren.

   Name | Befehls-ID (Hex) | Befehls-ID (Dez)
   --- | --- | ---
   Load Job by Name | 0x4000 | 16384
   Load Job by ID | 0x0-0x3E7 | 0-999

3. Wenn Sie die Aktion Load Job by Name ausführen, dann schreiben Sie den Jobnamen (ohne die Erweiterung *.jobx) in den Befehlsblock User Data.

   Hinweis: Der Name des Jobs muss mit null enden (d. h. dem Byte unmittelbar nach dem Job-namen muss eine 0 hinzugefügt werden).

4. Stellen Sie das Bit Execute Command im Befehlsblock ein, indem Sie wie unten gezeigt, Bit 4 von Byte 0 auslösen.

5. Warten Sie, bis das Bit Command Completed oder Command Failed eingestellt ist (Bit 6 bzw. 5 von Byte 1).

6. Sobald entweder das Bit „Command Completed“ oder „Command Failed“ erkannt wird, löschen Sie das Bit Execute Command. Wenn Sie zuvor den Status desVision-Systems auf Paused festgelegt haben, löschen Sie auch das Bit Set Paused, um für das Vision-System den Status festzulegen.