# Hinzufügen vom In-Sight-Vision-System zur Hardwarekonfiguration

Doppelklicken Sie auf Geräte und Netzwerke im linken Bereich des TIA Portals und wählen Sie die Registerkarte Netzwerkansicht am oberen Bildschirmrand aus. Wenn Sie den Vorgang des Artikels Importieren der GSD-Datei in den Katalog durchgeführt haben, sollte der In-Sight-Vision-System im Katalog auf der rechten Seite des Fensters an der folgenden Stelle angezeigt werden:

Wenn der Vision-System an der oben genannten Stelle gefunden wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus, um ihn zum Hardware-Konfigurationswerkzeug hinzuzufügen:

1. Ziehen Sie den Vision-System per Drag & Drop neben die SPS in der Netzwerkansicht.

2. Stellen Sie eine Verbindung zwischen der SPS und dem Vision-System her, indem Sie die kleinen grünen Kästchen in der SPS und den Vision-System-Symbolen verbinden, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten.

3. Klicken Sie auf das Vision-System-Symbol, wählen Sie unten anschließend Allgemein aus und klicken Sie auf PROFINET-Schnittstelle [X1]. Setzen Sie ein Häkchen bei der Option IP-Adresse wird direkt auf dem Gerät eingestellt und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor PROFINET-Gerätenamen automatisch erzeugen. Geben Sie denselben Namen für den PROFINET-Gerätenamen ein, der für den Stationsnamen in der In-Sight Vision Suite im ThemaEinrichten des In-Sight-Vision-Systems konfiguriert wurde.

   Hinweis:

   Wenn die Option IP-Adresse wird direkt auf dem Gerät eingestellt aktiviert ist, behält das System die IP-Adresse desVision-System bei. Wenn die Option deaktiviert ist, wird die IP-Adresse zu einem von der CPU bereitgestellten Wert geändert.