# Bekannte Probleme

Problem-Nr. | Bekanntes Problem
--- | ---
IS280-10296 | Es gibt einen 1-Sekunden-Zeitrahmen während der Firmware-Aktualisierung, in dem der Stromausfall auftritt. Um dies zu vermeiden, trennen Sie das Gerät während der Firmware-Aktualisierung nicht vom Stromnetz.
IS280-628 | Datum/Zeitstempel aus dem Vision-System ist auf die Herstellungszeit eingestellt, nicht auf das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit.
IS280-10672 | Die Aufnahme-/Wiedergabeleistung lässt bei einer großen Anzahl von (100+) Bildern nach. Wenn die Anzahl der Bilder auf 100 anwächst, wird das Scrollen der Bildern langsam.
IS280-892 | Wenn der Editor mit einem Vision-System im Online-Modus verbunden ist, wirkt sich dies auf die Jobleistung aus. Vergewissern Sie sich, dass kein Editor mit einem Online-Vision-System verbunden ist, es sei denn, die Jobleistung spielt keine Rolle.
IS280-10985 | Wenn Sie ein Werkzeug mit der Anwendungsschritt-Eigenschaft Communication verknüpfen und dann löschen, werden die Verknüpfungen mit diesem Werkzeug im Anwendungsschritt Communication entfernt. Wenn Sie diese Löschung rückgängig machen, ist das Werkzeug wieder vorhanden. Allerdings werden die Verknüpfungen mit dem Werkzeug im Anwendungsschritt Communication nicht wiederhergestellt. Die einzige Ausnahme sind die Verknüpfungen auf der rechten Seite des Bildschirms, z. B. im Kontextbereich, in dem die „aktivierte“ Verknüpfung wiederhergestellt wird.
Nicht verfügbar | Wenn Sie OPC UA mit der Netzwerkeinstellung DHCP anstatt statischer IP verwenden, kommt es zu einem gelegentlichen Verbindungsabbruch. Verwenden Sie eine statische IP-Adresse, um dies zu vermeiden.
ISPROD-2160 | Emoji- oder Unicode-Kennwortzeichen werden nicht unterstützt, aber manchmal erlaubt.
ISPROD-1330 | Wenn Sie ein Musterwerkzeug an einem anderen Musterwerkzeug fixieren, wird die Werkzeugposition ordnungsgemäß mit der Vorrichtung verschoben. Der Winkel jedoch nicht. Insbesondere scheint der Winkelbereich das Hauptbild und nicht die Vorrichtung zu referenzieren.
ISPROD-4705 | Ein BMP-Bild, das auf einer In-Sight 2800-Kamera gespeichert wurde, kann nicht auf einer anderen In-Sight 2800-Kamera geöffnet werden.
ISPROD-4320 | SVGs und Bilder mit Grafiken werden nicht korrekt abgeschnitten, wenn die Browserskalierung aktiviert ist.
ISPROD 1355 | Der Selbstauslösermodus überlappt die Aufnahme nicht, wenn die Jobausführung das Triggerintervall überschreitet. Stattdessen wird die nächste Aufnahme einfach verschoben, bis die Jobausführung abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass bei Jobs mit langer Ausführung das längere Selbstauslöserintervall maßgeblich ist.
ISPROD-3869 | WriteImage erstellt keine Unterordner auf dem FTP-Server und die Übertragung schlägt fehl, wenn sie nicht bereits vorhanden sind. Um dies zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Verzeichnisse vorhanden sind, bevor Sie versuchen, über FTP in sie zu schreiben.
ISPROD-5069 | Der SW8 Native Mode-Befehl reagiert, bevor die Inspektion abgeschlossen ist.
ISPROD-5485 | Bei dem Versuch, eine Verbindung zu beiden Instanzen eines Dual-Ethernet-Vision-Systems herzustellen, indem beide ausgewählt werden und dann auf eine Verbindungsoption in ISVS geklickt wird, wird der Sensor neu gestartet. Der Sensor muss physisch vom Stromnetz getrennt werden.
ISPROD-6400 | WriteData mit der Option „Anhängen“ verhält sich nicht wie erwartet, da parallele Übertragungen verschachtelte Schreiboperationen verursachen.
ISPROD-6900 | Die Kamera funktioniert nicht richtig. Sie muss neu gestartet werden, wenn die Teilaufnahmeeinstellungen sofort geändert wurden, nachdem die Kamera offline geschaltet wurde.
ISPROD-6938 | Der Emulator zeigt EL-Werkzeuge auch dann an, wenn keine Cloud oder kein physischer Dongle vorhanden ist. Der Versuch, eines dieser Werkzeuge ohne den Dongle hinzuzufügen, führt zu einer Fehlermeldung.
Nicht verfügbar | Wenn Sie den InSightEmulator-Dongle entfernen möchten, die Schaltfläche zum Entfernen aber abgeblendet ist, verwenden Sie eine der folgenden Lösungen: Bei der Installation des CodeMeter SDK ist die Schaltfläche zum Entfernen aktiviert. Bei der Installation der CodeMeter Runtime ist die Schaltfläche zum Entfernen deaktiviert. Es gibt einen Registrierungsschlüssel: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\WIBU-SYSTEMS\CodeMeterCC Das Einstellen des Werts AllowCmActDelete auf 1 aktiviert die Schaltfläche. Dies ist eine Funktion von WiBu, die verhindern soll, dass Kunden aus Versehen Lizenzen löschen.
ISPROD-6536 | Wenn während des Emulierens und der Verwendung von EL-Werkzeugen Ihr Netzwerk ausfällt oder Sie den Cloud-Dongle entfernen, werden Lizenzfehler angezeigt und führen zum Absturz des Emulators.
ISPROD-6216 | Das Auslösen der Kamera über eine SPS führt zu einer Fehlfunktion des Signals TriggerReady und bleibt Low, auch wenn der Trigger bereit ist. In diesem Zustand kann die SPS die Kamera weiterhin auslösen.