# Bildstreifen - Fensterkomponenten

Der Bildstreifen besteht aus folgenden Teilen:

Element | Name | Beschreibung
1 | Frames | Die aufgezeichneten Frames, bestehend aus: Bild Bildname Sequenznummer Der standardmäßige Frame-Name lautet Bild. Die Sequenznummer des Frames wird vom Zähler angegeben. Durch Doppelklicken auf den Frame wird der Frame wiedergegeben. Wenn Sie den Mauszeiger über den Namen des Frames bewegen, werden der Speicherort der Frame-Datei sowie das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung angezeigt. Zu sehen sind zwei Arten von Umrandung der Frames: Blaue Umrandung: Auswahlmarker, zeigt den bzw. die vom Benutzer ausgewählten Frames an. Gelbe Umrandung: Marker für die Wiedergabeposition, gibt den zuletzt wiedergegebenen Frame auf dem Bildstreifen an.
2 | Ordner | Öffnet das Dialogfeld Ordner suchen, über das Sie den Speicherort des Ordners auswählen können, in dem die Frames gespeichert oder aus dem die Frames geladen werden. Wenn Sie keinen Ordner auswählen, speichert In-Sight die aufgezeichneten Frames standardmäßig in folgendem Verzeichnis: <C>:\Dokumente\In-Sight Vision Suite\In-Sight\Bildstreifen
3 | Frame-Name | Gibt den Namen des Frames an. Der Standardwert ist Bild. Um einen neuen Frame-Namen festzulegen, geben Sie einen neuen Namen in das Feld ein.
4 | Zähler | Gibt die Sequenznummer der Frames an. Der Bildstreifen füllt dieses Feld automatisch aus, indem aufgezeichnete oder geladene Frames gezählt werden. Der Wert erhöht sich nach jeder Aufzeichnung um eins. Sie können diesen Wert überschreiben, indem Sie eine neue Nummer eingeben oder den Wert mit den Stepper-Tasten erhöhen/verringern. Die Nummerierung reicht von 0 bis 9999. Wenn der Zähler den Wert 9999 erreicht, beginnt die Zählung wieder bei 0. Wenn der Wert überschrieben wird, beginnt die Zählung mit der von Ihnen angegebenen Zahl. Wenn Sie z. B. 50 in das Feld eingegeben haben, erhält der nächste aufgezeichnete Frame eine Sequenznummer mit dem Wert 50, und der Wert des Zählers erhöht sich auf 51.
5 | Dateiformat | Zeigt das Bilddateiformat für die aufgezeichneten Frames an. Zum Speichern der Bilddateien stehen die Dateiformate .bmp und .jpg zur Auswahl. Das Standard-Dateiformat ist .bmp.
6 | Aufnahme | Mit dieser Funktion können Sie neue Bilder aufzeichnen. Wenn der Aufnahmemodus eingeschaltet ist, blinkt die Schaltfläche und zeigt damit an, dass die Aufnahmefunktion bereit für die Bildaufnahme ist. Wenn Sie erneut auf die Schaltfläche klicken, wird der Aufnahmemodus ausgeschaltet.
7 | Verzögerung (ms) | Zeigt die Zeitverzögerung in Millisekunden an, d. h. wie schnell ein Frame auf den nächsten folgt. Der Standardwert beträgt 200 Millisekunden. Der Mindestwert beträgt 0 ms, d. h. dass bei der Wiedergabe keine Verzögerung zwischen den Bildern auftritt. Der maximale Wert beträgt 60 Sekunden (60 000 ms).
8 | Wiedergabe ab erstem Frame | Klicken Sie hier, um alle Frames ab dem ersten Frame wiederzugeben.
9 | Wiedergabe Nächster Frame | Klicken Sie hier, um alle Frames wiederzugeben, beginnend mit dem aktuell ausgewählten oder wiedergegebenen Frame.
10 | Wiedergabeschleife | Klicken Sie hier, um die Endloswiedergabe zu aktivieren. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Wiedergabe Nächster Frame, um die Frames in einer Schleife wiederzugeben. Wenn die Wiedergabe den letzten Frame des Bildstreifens erreicht, beginnt sie automatisch wieder ab dem ersten Frame. Klicken Sie auf die-Schaltfläche Stopp, um die Endloswiedergabe zu beenden.
11 | Stopp | Beendet die Wiedergabe des Bildstreifens.
12 | Ersten abspielen | Zeigt den ersten Frame des Bildstreifens.
13 | Vorherigen abspielen | Zeigt den Frame vor dem aktuellen Frame an.
14 | Nächsten abspielen | Zeigt den Frame nach dem aktuellen Frame an.
15 | Letzten abspielen | Zeigt den letzten Frame des Bildstreifens an.