# Laden der Konfiguration in die SPS

Nachdem der Vision-System zur Hardwarekonfiguration hinzugefügt wurde, laden Sie ihn in die SPS herunter:

1. Speichern Sie das Projekt, klicken Sie auf das SPS-CPU-Symbol und anschließend auf Online . Wählen Sie Auf Gerät herunterladen aus, um den Download-Vorgang zu starten.

2. Wenn Sie den Download zum ersten Mal ausführen, wird das Fenster Erweiterter Download auf das Gerät angezeigt. Wählen Sie dort die PG-/PC-Schnittstelle aus. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Suche starten, um die verfügbaren Geräte anzuzeigen. Wählen Sie die SPS aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Laden .

3. Das Programm kompiliert die Konfiguration. Sobald dies erledigt ist, klicken Sie auf Laden und anschließend auf die Schaltfläche Fertig stellen in den Popup-Fenstern.

4. Wenn der Download abgeschlossen ist, klicken Sie oben im Fenster auf das Symbol Go online. Wenn die PROFINET-Verbindung zwischen der SPS und dem Vision-System fehlerfrei funktioniert, ist links oben in den Vision-Systemen ein grünes Signal zu sehen.

5. Wenn die Verbindung nicht ordnungsgemäß hergestellt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Vision-System-Symbol und wählen Sie im Kontextmenü Gerätenamen zuweisen aus.

6. Wählen Sie den Vision-System aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Namen zuweisen.

   Nach diesem Schritt ist die PROFINET-Verbindung ordnungsgemäß hergestellt.