# Anhalten während des Online-Betriebs

Das Anhalten des Vision-Systems während des Online-Betriebs ist nützlich, um Änderungen an In-Sight-Funktionen oder Vision Tools vorzunehmen oder die Aufnahmeeigenschaften des Vision-Systems anzupassen, ohne den Vision-System offline zu schalten.

Es gibt verschiedene Methoden, um den Vision-System im Online-Betrieb anzuhalten.

- Auf einer Webseite können Sie ein Steuerelement Status der Webseite: Online – Angehalten hinzufügen, mit dem Sie über eine Web-HMI zwischen Online- und angehaltenem Modus umschalten können. Außerdem können Sie die Tags $System.OnlineEnableComm, $System.OnlineEnabled und $System.OnlineEnableDiscrete per Drag-and-Drop ablegen, um den Zustand des Systems zu überwachen.

- Über eine SPS können Sie die Bits für „Online“ und „Paused“ entweder mithilfe von Ethernet/IP- oder PROFINET-Kommunikationsprotokollen überwachen. In der nachstehenden Tabelle sind der Modus, der Zustand des Tags „$System.OnlineEnabled“ und der Status des Statusbits des Kommunikationsprotokolls zusammengefasst:

  Online-/Offline-Status | Status des Tags „$System.OnlineEnabled“ | SPS-Statusbit „Online“ | SPS-Statusbit „Paused“
  --- | --- | --- | ---
  Online | True | True | False
  Online | False | False | True
  Offline | Nicht verfügbar | False | False

- Über eine diskrete Eingangsleitung können Sie zwischen Online- und Offline-Zustand des Vision-Systems umschalten.

Hinweis:

Wenn der In-Sight-Adapter online noch sichtbar ist und der Status in „Angehalten“ geändert wird, bewegen Sie den Mauszeiger über die Statusanzeige rechts unten, um den Status anzuzeigen von .