# WriteDevice

Exportiert Daten aus In-Sight Vision-System über eine TCP/IP-Verbindung zu einem anderen Host im Netzwerk.

Hinweis: Die Funktion „WriteDevice“ kann im Online- oder Offline-Modus eine Meldung an einen Remote-Host senden.

## WriteDevice – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Ereignis | Gibt das Ereignis an, das eine Aktualisierung erzwingt. Dieser Parameter muss auf eines der folgenden verweisen: Die Image-Datenstruktur in Zelle A0 mit der -Funktion. Weitere Informationen finden Sie unter . Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Event. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Button.
Gerät | Eine Referenz auf eine Tabellenzelle, die eine Device-Datenstruktur enthält, die von einer TCPClient- oder einer TCPServer erstellt wurde. Wenn die Tabellenzelle eine TCPClient-Funktion enthält und die Verbindung noch nicht hergestellt wurde, löst die Ereignisaktualisierung einen Versuch aus, die Verbindung wieder herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter TCP-Client.
Daten 1, 2, ... | Eine Referenz auf eine Zelle, die die Daten enthält, die an das in der TCPClient-Funktion angegebene TCP/IP-Servergerät exportiert werden. Mehrere Dateneingaben werden in einem einzelnen Paket verkettet.

## WriteDevice – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Write-Datenstruktur, die die Daten enthält, die immer dann exportiert werden, wenn das angegebene Ereignis ausgelöst wird, oder #ERR, wenn ein Fehler auftritt: Mindestens ein Eingabeparameter ist ungültig. Meldung eines TCP-Client-Geräts, falls während der Timeout-Periode keine Verbindung hergestellt werden konnte. Meldung eines TCPServer-Geräts, falls keine Verbindung verfügbar ist.