# Installieren der EDS-Dateien

Elektronische Datenblätter (EDS) sind Text-Dateien, die von Netzwerk-Konfigurationswerkzeugen verwendet werden, um In-Sight Vision-Vision-System auf einem Netzwerk zu identifizieren. Diese EDS-Dateien werden dann in die entsprechende Software importiert. Verwenden Sie das „EDS Hardware Installation Tool“ wie unten beschrieben, um die EDS-Datei zu installieren, die zu Ihrem In-Sight-Vision-System gehört.

Hinweis: Verwenden Sie das Installationsprogramm der EDS-Datei in Logix5000 anstatt des mit RSLinx verfügbaren Installationsprogramms.

1. Wählen Sie Start > Alle Programme > Rockwell Software > EDS Hardware Installation Tool im Windows-Startmenü aus, um die Software zu starten. Das Rockwell Automation Hardware Installation Tool wird gestartet.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

3. Wählen Sie Register a directory of EDS files. Klicken Sie als Nächstes auf die Schaltfläche Browse, um das EDS-Unterverzeichnis der In-Sight Vision Suite-Installation zu navigieren:

       C:\Program Files\Cognex\In-Sight\In-Sight Vision Suite Editors\In-Sight\In-Sight 23.1.0\FFP\EDS

   Klicken Sie auf Next, nachdem Sie die EDS-Datei ausgewählt haben.

4. Bestätigen Sie die EDS-Datei, die Sie installieren möchten, und klicken Sie dann auf Next.

5. Der DialogfeldChange Graphic Image wird angezeigt. Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

6. Das Dialogfeld Final Task Summary wird anschließend angezeigt. Klicken Sie erneut auf Next, um fortzufahren.

7. Klicken Sie auf Finish, um die Installation der EDS-Datei abzuschließen.

8. Klicken Sie auf Exit, um das Hardware Installation Tool zu schließen.

Hinweis:

Die EDS-Datei enthält die folgenden Informationen:

- Produktname: Der Typ des Vision-System (z. B. die In-Sight 3800).
- Katalognummer: Die Katalognummer des Vision-System.
- Produktart: Die Produktfamilie des In-Sight-Vision-Systems.