# Minimum

Behält den laufenden Mindestwert über ein unbegrenztes Intervall bei und gibt dann den während des Intervalls erfassten Wert zurück.

## Minimum – Eingaben

Syntax: Minimum(Ereignis,Wert,Zurücksetzen,Voreinstellung)

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Ereignis | Definiert das Aktualisierungsereignis, bei dem der Parameter „Wert“ gelesen werden soll. Dieser Parameter muss auf eines der folgenden verweisen: Die Datenstruktur „Image“ in Zelle A0, die die AcquireImage-Funktion beinhaltet. Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält. Hinweis: Die Minimum-Funktion liest den Zustand eines referenzierten Werts, bevor dieser Wert von einer anderen Funktion aktualisiert wird, die vom angegebenen Ereignis abhängt.
Wert | Ein Verweis auf die Quellzelle für den Datenstrom, für den ein Minimum gesucht wird. Hinweis: Wenn Sie keine Zellreferenz angeben, behält die Funktion bei jedem Ereignis den gleichen Wert bei.
Zurücksetzen | Zwingt die Funktion zum Zurücksetzen ihres internen Registers auf den im Parameter „Voreinstellung“ angegebenen Wert.
0 = AUS (Standard) | Die Funktion liest den Parameter „Wert“ weiterhin im aktuellen Datenstrom.
1 = EIN | Die Funktion setzt den Ausgang beim nächsten Ereignis auf den durch den Parameter „Voreinstellung“ angegebenen Wert zurück.
Voreinstellung | Definiert den Mindestwert, auf den die Funktion zurückgesetzt wird, wenn der Parameter „Zurücksetzen“ auf „EIN“ gesetzt ist. (-16777216 bis 16777216; Standard = 16777216)

## Minimum – Ausgaben

Rückgabewert | Das aktuell laufende Minimum des Parameters „Wert“ seit dem letzten Zurücksetzen.