# Meldungsfunktionen

Meldungsfunktionen lesen Textzeichenfolgen von einem In-Sight-Vision-System und schreiben Textzeichenfolgen über eine Native-Mode-Verbindung an ein In-Sight-Vision-System.

- ReadMessage: Liest eine Textzeichenfolge ein, die ein entfernter Netzwerk-Host oder serielles Gerät mithilfe des Befehls „Send Message“ gesendet hat .
- WriteMessage: Schreibt immer eine Textzeichenfolge aus, wenn „ReadMessage“ ausgeführt wird. WriteMessage gibt die Zeichenfolge über denselben Anschluss aus, den die ReadMessage-Funktion verwendet.