# Online und Offline

Für den In-Sight Vision-System sind zwei Betriebsarten möglich:

- Offline

  Im Offline-Modus bietet der In-Sight-Adapter umfassende Bearbeitungsfunktionen.

- Online

  Im Online-Modus befindet sich der In-Sight-Adapter im schreibgeschützten Betrieb. Die Jobdatei kann überwacht werden und externe Ein- und Ausgänge können mit dem Vision-System interagieren.

  Dieser Modus kann online auch den Zustand „Pausiert“ annehmen. Dieser Zustand kann von der WebHMI über das Status-Element „Pause/Online“, eine diskrete E/A-Eingangsleitung, die als Online-Signal konfiguriert ist, und/oder das Umschalten zwischen den Bits „Online“ und „Set Paused“ via Industrielle Kommunikationssignale gesteuert werden. Alle diese Signale müssen übereinstimmen, damit das Vision-System online ist.

Im In-Sight-Adapter können Sie zwischen den Modi wechseln: Mit schalten Sie in den Online-Modus und mit in den Offline-Modus.

Hinweis: Alternativ können Sie auch im Menü „Job“ zwischen den Modi wechseln oder die Taste F5 drücken.