# Laden der Konfiguration in die SPS

Nachdem Sie den In-Sight-Vision-System zur Hardwarekonfiguration hinzugefügt haben, laden Sie ihn auf den PC herunter, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Speichern und kompilieren Sie das Projekt, indem Sie im Fenster Hardware-Konfigurationswerkzeug auf das Menü Station klicken und anschließend Speichern und kompilieren auswählen.

2. Klicken Sie auf das Menü SPS und wählen Sie Herunterladen aus, um den Download-Vorgang zu starten.

   Hinweis:

   Wenn in der SPS dieselbe IP-Adresse wie im Hardware-Konfigurationswerkzeug festgelegt ist, muss sie im Fenster Knotenadresse auswählen verfügbar sein. Klicken Sie andernfalls auf die Schaltfläche Ansicht, um die Liste der verfügbaren CPUs im Netzwerk zu öffnen, wählen Sie die entsprechende CPU aus und klicken Sie anschließend auf OK.

3. Bestätigen Sie so oft wie nötig und der Download muss erfolgreich abgeschlossen werden.