# Einrichten des In-Sight-Vision-Systems

Der erste Schritt zur Konfiguration der Kommunikation zwischen dem In-Sight-Vision-System und der SPS-Einheit ist die Aktivierung der PROFINET-Kommunikation auf dem Vision-System:

1. Starten Sie den In-Sight Vision Suite.

2. Wählen Sie den Vision-System im Gerätebereich auf der linken Seite aus. Die verfügbaren Hilfsprogramme werden anschließend unten im Fenster angezeigt.

3. Klicken Sie auf das Industrial Ethernet-Hilfsprogramm (unten markiert). Das Fenster des Konfigurationshilfsprogramms Industrial Ethernet wird geöffnet.

4. Wählen Sie das Protokoll PROFINET aus der Dropdownliste aus. Nach der Auswahl werden zusätzliche Optionen im Fenster angezeigt.

5. Aktivieren Sie die Option PROFINET-Stationsnamen aktivieren und geben Sie anschließend einen Namen in das Textfeld Stationsname ein.

6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK oder Neu starten .

   Hinweis: Wenn der In-Sight-Vision-System vor dieser Änderung eine andere Industrial Ethernet-Konfiguration verwendet hat, muss der Vision-System von Ihnen neu gestartet werden. In solchen Fällen wird die Schaltfläche OK durch die Schaltfläche Neu starten ersetzt.