# Versionsverlauf

## In-Sight 22.3.0

### Neue Funktionen

- Das Dialogfeld „HMI-Einstellungen“ wurde hinzugefügt, damit Bediener HMI-Einstellungen ändern können.

- Eine TCP-Modusauswahl hinzugefügt, mit der Sie Ihr Vision-System als TCP-Server einrichten können.

- Eine Anzeige der gesamten Jobzeit wurde unten rechts in Easy Builder hinzugefügt; Pixelwerte/Koordinaten wurden zum Mouseover des Bilds hinzugefügt.

- HDR-Unterstützung für Schwarzweiß-Kameras wurde hinzugefügt.

- Ein Druck-Hilfsprogramm für CalibrateGrid wurde hinzugefügt.

- Das EL-Werkzeug „Lesen“ wurde hinzugefügt, mit dem Sie Buchstaben, Ziffern und Symbole bei Bildaufnahmen identifizieren können.

- Sie können jetzt den Dateinamenparameter in den FTP-Einstellungen mit dem Mathematik-Werkzeug definieren.

- Sie können jetzt Vision-Systeme nach IP-Adresse, MAC-Adresse und Firmware-Version in der In-Sight Vision Suite filtern.

### Fehlerbehebungen und Verbesserungen

- Es wurde das Problem behoben, bei dem Kameras nach dem obersten Eintrag in der Liste nicht aktualisiert wurden, wenn mehrere Kameras aktualisiert wurden.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem Eingaben zum Kommunikationsschritt von EasyBuilder hinzugefügt wurden, die nicht aktualisiert wurden, wenn Benutzerdaten von einer SPS gesendet wurden, wenn SLMP als Zielprotokoll verwendet wurde.

- Es wurden die Leistungsfehler des EL-Werkzeugs „Klassifizieren“ behoben, die bei kontinuierlicher Verwendung über eine Dauer von mehreren Stunden oder Tagen auftraten.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem das Laden von Jobs nach Name über ein Industrial Ethernet-Protokoll manchmal fehlschlug, ohne dass eine Fehlermeldung zurückgegeben wurde.

- Es wurde das Problem im Zusammenhang mit dem Anhängen der SFTP-Option behoben.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem EasyBuilder die Verbindung zur Kamera trennte, wenn versucht wurde, ein Musterwerkzeug zu löschen, während andere Werkzeuge, die die Musterwerkzeug-Vorrichtung verwenden, deaktiviert waren.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem EasyBuilder die Verbindung zur Kamera trennte, wenn der Benutzer einen neuen Job erstellte, während der E/A- Bildschirm mit einem anderen ausgewählten Jobergebniswert als „Keine“ angezeigt wurde.

- Die Funktion zum Ändern des Werkzeugnamens wurde dahingehend korrigiert, dass sie die Länge des Textfelds überschreiten kann.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem das Einstellen eines Werts über 10 ms zu einem Fehler führt, der die Aufnahme unter Aufnahmeeinstellungen verhindert.

- Es wurde die Massenimportfunktion für das EL-Werkzeug „Klassifizieren“ korrigiert, die zum Absturz der ISVS-IDE führte, wenn Dateien importiert wurden, die keine gültigen BMP- oder JPG-Dateien waren.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Funktionen „Row“ und „Col“ des Mathematik-Werkzeugs eine ungültige Zeile/Spalte zurückgaben.

- Es wurde ein Fehler im Fokus- und Weißabgleichbereich behoben, der einen Drehziehgriff zum Drehen anzeigt. Wenn der Benutzer den Bereich jedoch gedreht hat, wurde die Drehungseingabe verworfen und nicht angewendet.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem Benutzer die Werkzeugnamen in OPC UA als bearbeitbar sehen, ihre Änderungen aber keine Auswirkungen hatten. Benutzerrechte für die Bearbeitung des Werkzeugnamens über OPC UA wurden entfernt.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Verknüpfung nicht im Benutzer gespeichert wurde, wenn sich das Werkzeug beim Verknüpfen eines Werkzeugausgangs im E/A-Schritt unterhalb des Eingabe-/Ausgabe-Snippets befand.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem die OPC UA-Aktualisierungsraten mit steigender Anzahl von Knoten langsamer wurden.

- Der Trigger des Signals „Acquisition Start“ wurde korrigiert, sodass er jetzt die konfigurierte Verzögerung abwartet.

- Das verknüpfte Tag „EasyView“ wurde korrigiert und ist jetzt deaktiviert.

- Es wurde das Problem behoben, bei dem die intelligenten Merkmalserkennungen „Kante finden“ und „Kreis finden“ für vorgeschlagene Merkmale nicht an die feinen Merkmale des unteren Schwellenwerts angepasst wurden.

## In-Sight 22.2.0

- Der CRC-Berechnungsmechanismus für die Dateiübertragung über den Native Mode wurde geändert. Das Vision-System berechnet die Prüfsumme aus dem Byte-Wert der ASCII-Zeichen, die die Byte-Werte der Daten darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Prüfsumme im Native Mode.

- Abwärtskompatibilität für Snippets wurde hinzugefügt. In-Sight 23.1.0 ermöglicht jetzt das Aktualisieren von Jobs, die Snippets aus früheren In-Sight-Versionen enthalten, um die neuesten Snippet-Versionen zu verwenden. Wenn Sie die Jobaktualisierung ablehnen, erlaubt In-Sight jetzt auch die Ausführung von Jobs, die alte Snippets ohne Änderungen enthalten.

- Manuelle Granularitätseinstellungen sind jetzt für Mustersuche-Werkzeuge unter „Erweiterte Einstellungen“ verfügbar. Sie können die automatischen Granularitätseinstellungen deaktivieren und manuell „Grobe Granularität“ und „Feine Granularität“ definieren, um die Ergebnisse des Mustersuche-Werkzeugs anzupassen.

## In-Sight 22.1.0

In-Sight 22.1.0 ist die erste Version des Produkts.