# Image Vision Data Access functions

In diesem Thema werden die Vision Data Access functions aufgeführt, die auf eine Bild-Datenstruktur als ersten Parameter verweisen.

Funktion | Beschreibung
--- | ---
GetArea(Bild, [Index]) | Gibt die Anzahl der in einem Bereich verarbeiteten Pixel zurück. Die Image-Struktur muss von einer FindCircleDefects-Funktion erstellt werden.
GetBrightPixelCount(Bild) | Gibt die Anzahl der Pixel über dem Schwellenwert zurück. Die Image-Struktur muss von einer FindCircleDefects-Funktion erstellt werden.
GetDarkPixelCount(Bild) | Gibt die Anzahl der Pixel unterhalb des Schwellenwerts zurück. Die Image-Struktur muss von einer FindCircleDefects-Funktion erstellt werden.
GetHeight(Bild, [Index]) | Gibt einen Höhenwert zurück.
GetPixelValue(Bild, Vorrichtung, Punkt) | Gibt den Graustufenwert (0–255) an einem bestimmten Punkt in einem Bild zurück.
GetRegion(Bild) | Gibt eine Bereich-Datenstruktur zurück, die die Bereichskoordinaten der referenzierten Image-Funktion enthält. Die Ausgabe kann als Parameterreferenz Externer Bereich für Vision Tools verwendet werden, die den Parameter Externer Bereich unterstützen.
GetString(Bild) | Gibt die Zeichenfolge zurück, die an einen In-Sight-Slave gesendet wird, wenn er einen Netzwerktrigger von einem In-Sight-Master empfängt. Die standardmäßige Image-Datenstruktur in Zelle A0 auf dem Mastersystem muss eine Zeichenfolge aufweisen, die in ihrem Parameter Stammdaten angegeben ist.
GetThresh(Bild) | Gibt den aktuellen binären Schwellenwert zurück. Die GetThresh-Funktion muss auf eine Image-Datenstruktur verweisen, die von einer Filter-Funktion erstellt wurde (der Filtertyp muss auf Binarisieren, Graustufen-Abstand oder Schärfen eingestellt sein).
GetWidth(Bild, [Index]) | Gibt einen Breitenwert zurück.
GetX(Bild, [Index1], [Index2]) | Gibt die x-Koordinate zurück.
GetY(Bild, Index) | Gibt die y-Koordinate zurück.
GetPoint3DFrom2D(Image, X, Y) | Gibt eine 3D-Punktstruktur mit der 2D-Koordinate im Pixelraum auf einer Höhenkarte zurück. Die Funktion zeigt einen Fehler an, wenn sich die Hintergrundform nicht am unteren Rand des Bereichs befindet, die angegebenen Koordinaten außerhalb des Bereichs liegen oder der Inspektionsbereich (ROI) keine Punkte enthält. Hinweis: Die 3D-Punktstruktur ist in reellen Einheiten in mm angegeben. Hinweis: Wenn der angegebene Punkt keine Z-Daten besitzt (fehlende Daten in der Punktwolke aufgrund von Schatten), gibt die Funktion weiterhin noch die 3D-Punktstruktur zurück und die Z- Komponente ist 0 (Ebene Y=0).