# WriteDiscrete

Schreibt einen Bereich von Bits in einen diskreten Ausgangskanal.

## WriteDiscrete – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Ereignis | Gibt das Ereignis an, das eine Aktualisierung erzwingt. Dieser Parameter muss ein Verweis auf ein Ereignis mit einem Zeitstempel sein, z. B.: Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält.
Startbit | Legt das Bit des Satzes fest. Der Wert dieses Parameters variiert: Der Standardwert ist 1. Sie können das Startbit nicht auf 0 setzen. Der zulässige Mindestwert ist 1. Der zulässige Höchstwert variiert je nach Hardware und Anzahl der Eingangsleitungen: In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3
Anzahl Bits | Legt die Anzahl der Bits im Satz fest. Der Wert dieses Parameters variiert: Der Standardwert ist 1. Der zulässige Mindestwert ist 1. Der zulässige Höchstwert variiert je nach Hardware und Anzahl der Eingangsleitungen: In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3 Hinweis: Die Anzahl der Bits variiert je nach Hardware-Unterstützung und der Anzahl der Eingangsleitungen.
Wert | Gibt den positiven Ganzzahlwert an. Der maximale Wert richtet sich nach der Anzahl der geschriebenen Bits.

## WriteDiscrete – Ausgaben

Rückgabewert | Der geschriebene Wert, #ERR für alle ungültigen Eingabeparameter.