# Trigger

Löst eine oder mehrere Aufnahmen im angegebenen Intervall aus.

## Trigger-Eingaben

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Ereignis | Ein externes Ereignis, das eine Aktualisierung erzwingt. Muss auf die AcquireImage-Funktion referenzieren, eine Event-Datenstruktur oder eine button-Funktion verweisen.
Anzahl der Aufnahmen | Die Anzahl der auszulösenden Aufnahmen.
Triggerintervall (ms) | Die Zeit zwischen Aufnahmetriggern in Millisekunden.

## Trigger-Ausgaben

Rückgabewert | Eine Triggerfunktion