# Put Live

Schaltet den Live-Aufnahmemodus ein bzw. aus.

Hinweis: Das Vision-System muss in den Offline-Modus geschaltet sein.

## Put Live – Eingaben

Syntax:[Put Live][Int]

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Int | 0 = Live-Aufnahmemodus deaktivieren. 1 = Live-Aufnahmemodus aktivieren.

## Put Live – Ausgaben

Returns a status code. The status codes are:

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-1 | Die Eingabe ist ungültig oder überschreitet die Länge von 15 Bytes.
-2 | Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden, oder das Vision-System ist online.
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff, um den Befehl auszuführen.

## Put Live – Beispiele

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Vision-System in den Live-Aufnahmemodus zu schalten: Put Live 1

Das In-Sight Vision-System antwortet mit dem Statuscode 1, der angibt, dass das Vision-System erfolgreich in den Live-Aufnahmemodus versetzt wurde.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Live-Aufnahmemodus für das Vision-System zu beenden: Put Live 0

Das Vision-System hat mit dem Statuscode 1 geantwortet, der angibt, dass der Live-Aufnahmemodus für das Vision-System erfolgreich beendet wurde.