# Einrichten der industriellen Kommunikation

Die folgenden Schritte beschreiben den allgemeinen Prozess der Konfiguration der Kommunikation zwischen dem In-Sight-Vision-System und einer kompatiblen SPS auf dem Netzwerk:

1. Installieren Sie den In-Sight-Vision-System und verbinden Sie ihn mit Ihrem Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie im Hardware-Referenzhandbuch Ihres Geräts.

2. Installieren und starten Sie die In-Sight Vision Suite.

3. Wählen Sie Ihr Vision-System im Gerätebereich auf der linken Seite aus (1) und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Netzwerkeinstellungen auf der Registerkarte Hilfsprogramme unten im Anwendungsfenster (2).

   Das Hilfsprogramm Netzwerkeinstellungen wird anschließend angezeigt.

   Tipp:
   - Wenn Sie bereits mit einem Vision-System verbunden sind und den In-Sight-Adapter geöffnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche (Home) in der oberen linken Ecke des Anwendungsfensters, um zur In-Sight Vision Suite-Benutzeroberfläche zu wechseln. Wählen Sie anschließend den Vision-System aus, den Sie konfigurieren möchten, und öffnen Sie, wie oben beschrieben, das Dialogfeld Netzwerkeinstellungen.
   - Sie können keine Vision-Systemen konfigurieren, mit denen Sie bereits verbunden sind (mit anderen Worten, für die das In-Sight-Adapterfenster bereits geöffnet ist). Die verfügbaren Hilfsprogramme (einschließlich des Hilfsprogramms Netzwerkeinstellungen) werden nur aktiviert, wenn Sie nicht mit diesem Gerät verbunden sind.
4. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Vision-Systems und stellen Sie sicher, dass die Einstellungen mit dem Netzwerk des SPS kompatibel sind. Der Vision-System kann direkt mit der SPS oder einem Netzwerkswitch verbunden werden. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Hilfsprogramm.

5. Klicken Sie auf der Registerkarte Hilfsprogramme auf die Schaltfläche Industrial Ethernet der In-Sight Vision Suite, um das Hilfsprogramm „Industrial Ethernet Configuration“ zu starten.

6. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Protokoll auswählen die entsprechende Option aus: Keine, EtherNet/IP PROFINET. Klicken Sie auf OK, um die Änderung zu übernehmen.

   Tipp: Wenn Sie einen bereits konfigurierten Protokolltyp in einen anderen Protokolltyp ändern, muss das Hilfsprogramm möglicherweise neu gestartet werden. In diesem Fall wird die Schaltfläche „OK“ durch die Schaltfläche „Neu starten“ ersetzt.

7. Installieren und konfigurieren Sie die SPS-spezifischen Dateien und Software auf dem PC, auf dem dieIn-Sight Vision Suite ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Installation der protokollspezifischen Konfigurationsdateien finden Sie in den Themen EtherNet/IP PLC Konfiguration, PROFINET PLC Konfiguration.

8. Versetzen Sie das Vision-System in den Online-Modus und überprüfen Sie, ob das Vision-System zur Konfiguration der SPS in der Software angezeigt wird.

9. Versetzen Sie den Vision-System in den Offline-Modus und konfigurieren Sie Ihren Job, um Informationen zwischen dem Vision-System und der SPS auszutauschen.

Hinweis:

- Weitere Informationen über die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen finden Sie im Kapitel Benutzereinstellungen in der In-Sight Vision Suite-Hilfe.
- Es kann nur ein Protokoll, EtherNet/IP, PROFINET, auf dem Vision-System aktiv sein. Weitere Informationen über die Konfiguration der Protokolle in der In-Sight Vision Suite finden Sie im Kapitel Industrial Ethernet in der In-Sight Vision Suite-Hilfe.