# Status Block Bits

Der Bitblock Status gibt den aktuellen Status des Vision-Systems an. Der SLMP-Scanner aktualisiert den Bitblock Status einmal, wenn das Protokoll startet, und immer, wenn ein neuer Status verfügbar ist. Der Bitblock „Status“ ist 112 Bit lang; einige der Bits sind reserviert.

Verwendung und Reservierung der Bits im Block „Status“ sind in der Tabelle unten zusammengefasst.

Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung der Signale finden Sie im Thema Industrielle Kommunikationssignale.

Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
0 | Online |  |  | Acq Error | Reserved | Trigger Ack | Trigger Ready
1 | Error | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid | Results Buffer Overrun | Inspection Completed |
2 | Reserved |  | Exposure Complete |  | String Command Ack | Set User Data Ack
3 | External Event Ack 7 | External Event Ack 6 | External Event Ack 5 | External Event Ack 4 | External Event Ack 3 | External Event Ack 2 | External Event Ack 1 | External Event Ack 0