# Get Info

Gibt die Systeminformationen für das In-Sight Vision-System zurück.

## Get Info – Eingaben

Syntax: GI

## Get Info – Ausgaben

Gibt einen Statuscode zurück, gefolgt von den Systeminformationen.

Es gibt folgende Statuscodes:

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-2 | Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden.

Die Systeminformationen umfassen:

Ausgabe | Beschreibung
--- | ---
Seriennummer | Die Seriennummer des In-Sight Vision-Systems.
Anwendungsversion | Die Version der aktuellen Firmware auf dem In-Sight Vision-System.
Version überwachen | Der Monitor des In-Sight Vision-Systems. Das Modul In-Sight Monitor dient hauptsächlich zur Fehlerbehebung für den In-Sight-Sensor. Im Safe Mode können Sie In-Sight so starten, dass alle Einstellungsparameter zurückgesetzt werden. Beachten Sie jedoch, dass dabei die aktuellen Einstellungen im In-Sight-Sensor, einschließlich der E/A-, Systemstart- und Anpassungseinstellungen ohne vorherige Bestätigungsabfrage oder Warnung überschrieben werden. Diagnostics und Server Mode sind für systeminterne Aufgaben vorgesehen und sollten nicht ohne Unterstützung durch den Cognex Technical Support aufgerufen werden. Mit „Start In-Sight“ wird die In-Sight-Software auf dem System gestartet.
MAC-Adresse | Die MAC-Adresse (Media Access Control) des In-Sight Vision-Systems.
Build-Datum | Das Build-Datum der Firmware auf dem In-Sight Vision-System.

## Get Info – Beispiel

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Systeminformationen über ein In-Sight Vision-System anzuzeigen: GI

Das Vision-System antwortet erstmals mit 1, um anzugeben, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde. Auf den folgenden Zeilen werden die Systeminformationen angezeigt.