# OPC UA-Job-Tags und System-Tags

Job-Tags sind vom Benutzer konfigurierbare Tags, die einen in der In-Sight-Jobdatei gespeicherten Wert darstellen, den Sie OPC UA-Clients zur Verfügung stellen können. Job-Tags werden in der Jobdatei gespeichert.

System-Tags sind Standard-Tags, die immer auf jedem Vision-System verfügbar sind. Die Vision-Systeme unterstützen den OPC UA Server und Sie können sie zu Ihrer Konfiguration hinzufügen. In der Jobdatei werden keine System-Tags gespeichert.

System-Tag | Zugriff | Datentyp | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
AcquisitionCount | Schreibgeschützt | Integer | Gibt die Anzahl der Aufnahmen seit dem Einschalten des Vision-Systems zurück.
DiscreteOnline | Schreibgeschützt | Boolean | Gibt False zurück, wenn für eine diskrete Eingangsleitung (konfiguriert als Online/Offline-Typ) ein niedriger Wert (0) festgelegt ist. Andernfalls wird True zurückgegeben. Hinweis: Das In-Sight 3800 besitzt keinen konfigurierbaren diskreten Eingang. Daher gibt das Tag immer „True“ zurück.
GuiOnline | Schreibgeschützt | Boolean | Gibt True zurück, wenn die -GUI auf den Online-Modus eingestellt ist (Sensormenü > Online).
JobName | Schreibgeschützt | Zeichenfolge | Gibt den Namen des aktiven Jobs zurück, der auf dem Vision-System geladen wurde, wenn der Benutzer den aktiven Job vorher speichert.
LiveMode | Read/Write | Boolean | Lesen: Gibt True zurück, wenn sich das System im Live-Video-Modus befindet. Andernfalls wird False zurückgegeben. Schreiben: Das Schreiben eines Werts ungleich Null in das LiveMode-Tag versetzt das Vision-System in den Live-Video-Modus. Das Schreiben von Null in das LiveMode-Tag beendet den Live-Video-Modus. Hinweis: Wenn die Jobansicht eines Vision-Systems in geöffnet wird, nachdem der Wert „True“ in das LiveMode-Tag geschrieben wurde, zeigt In‑Sight Vision Suite das Live-Bild nicht an und in der Statusleiste der Jobansicht wird kein Live-Video-Modus angegeben.
NativeOnline | Read/Write | Boolean | Lesen: Gibt False zurück, wenn der Native Mode-Befehl „SO0“ für „Set Online“ an das Vision-System eingegeben wurde. Andernfalls wird True zurückgegeben. Schreiben: Wenn ein anderer Wert als Null in das NativeOnline-Tag geschrieben wird, wird das In-Sight Vision-System über den Native Mode offline geschaltet (entspricht der Ausgabe des Native Mode-Befehls „SO0“ für „Set Online“). Wenn Null in das NativeOnline-Tag geschrieben wird, kann das Vision-System online geschaltet werden (entspricht der Ausgabe des Native Mode-Befehls „SO1“ für „Set Online“).
Online | Schreibgeschützt | Boolean | Gibt das logische „UND“ zurück für: (DiscreteOnline UND NativeOnline UND GuiOnline).
DiscreteOnline | Schreibgeschützt | Boolean | Wenn einer der Kameraeingänge „online“ ist, zeigt das DiscreteOnline-Tag seinen Wert an. Das Signal trägt zum Zustand online/angehalten bei (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Online und offline“).
GuiOnline (HMI) | Schreibgeschützt | Boolean | Zeigt an, ob die HMI-Steuerung für das System angehalten wurde.