# Herstellen der Verbindung mithilfe eines EDS-generierten Profils

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Netzwerkverbindung mit Ihrem In-Sight-Vision-System herzustellen.

1. Öffnen Sie RSLogix 5000 und laden Sie das Projekt der SPS.

   Hinweis: Die SPS muss offline sein.

2. Fügen Sie Ihrer Ethernet Kommunikationskarte eine Verbindung hinzu. Unter dem Knoten I/O Configuration, wählen Sie Ethernet Node unter dem Ethernet-Modul, klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie die Option New Module aus dem Menü aus.

3. Wählen Sie im Dialogfeld Modultyp auswählen den Typ des In-Sight Vision-Systems aus, das mit der SPS verbunden wird, und klicken Sie auf Erstellen.

   Hinweis: Nach dem Laden der neuen EDS-Dateien werden neue Modultypen angezeigt und Sie müssen das entsprechende Modul auswählen.

4. Geben Sie im Dialogfeld Neues Modul den Namen und die IP-Adresse des In-Sight Vision-Systems ein.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern..., um das Dialogfeld Moduldefinition zu öffnen, und konfigurieren Sie die elektronische Tastung sowie die Größe der Verbindung.

6. Nachdem das Vision-System zum RSLogix-Projekt hinzugefügt wurde, kann die L5X-Stufenimport-Datei zum Erstellen der strukturierten Daten für die Verbindung verwendet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in MainProgram auf eine leere Stufe und wählen Sie die Option Import Rungs... aus. Navigieren Sie zur Datei CopyRung.L5X und klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren....

7. Wählen Sie im Dialogfeld Import Configuration die Option Tags aus und ändern Sie die Namen der erstellten Tags, damit diese mit der Konfiguration übereinstimmen.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das Dialogfeld Konfiguration importieren zu schließen.

   Zum Projekt wird eine Stufe hinzugefügt, die die Anweisungen zum Kopieren der Daten zwischen den generischen Verbindungsdaten und den strukturierten Datentypen in der importierten Stufendatei enthält.

   Verweisen Sie beim Schreiben Ihres Kontaktplanprogramms auf die Elemente in den strukturierten Datenvariablen; die obige Kopier-Stufe verschiebt die Daten automatisch in die und aus den strukturierten Dateninstanzen zur EtherNet/IP-Verbindung.