# Control Block Bits

Im Bitblock Control werden alle Signale vom Typ „Bit“ für alle Aktionen, die die SPS/MC initiieren kann, definiert. Der Bitblock „Control“ ist 80 Bit lang und wird vom SLMP-Scanner für Bit-Zustandsänderungen mit der benutzerdefinierten Rate ausgelesen, die in der Eigenschaft „Poll Interval (ms)“ konfiguriert wird. Die Eigenschaft „Poll Interval (ms)“ befindet sich auf der Registerkarte Einstellungen des Industrial Ethernet-Konfigurationsfensters in der In-Sight Vision Suite. Einige Bits sind reserviert.

Verwendung und Reservierung der Bits im Block „Control“ sind in der Tabelle zusammengefasst.

Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung der Signale finden Sie im Thema Industrielle Kommunikationssignale.

Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | Set Offline | Reserved | Execute Command | Inspection Results Ack | Buffer Results Enable | Trigger | Trigger Enable
1 | Reserved
2 | Reserved | Clear Exposure Complete | Clear Error | Initiate String Command | Set User Data
3 | External Event 7 | External Event 6 | External Event 5 | External Event 4 | External Event 3 | External Event 2 | External Event 1 | External Event 0