# Bereich „Aufnahme“

Im Bereich „Aufnahme“ können Sie verschiedene Einstellungen für die nächste Bildaufnahme anpassen. Um den Aufnahmebereich zu öffnen, klicken Sie rechts unten auf Aufnahme.

Elemente der Aufnahmeaktionsleiste:

Symbol | Name | Aktion
--- | --- | ---
| Rückgängig | Letzte Aktion rückgängig machen.
| Erneut ausführen | Letzte Aktion erneut ausführen.
| Einstellung zurücksetzen | Setzt die Einstellungen auf die Eigenschaftswerte zurück, die bei der ersten Verbindung mit dem Gerät verwendet wurden.
| Aufnahme zurücksetzen | Setzt die Aufnahmeeinstellungen auf die Standardwerte zurück.
| Einstellungen ohne Auswirkung ein-/ausblenden | Ändert die Sichtbarkeit von Einstellungen, die derzeit ohne Auswirkung sind.

Aufnahmeeinstellungen:

Abschnitt | Einstellung | Beschreibung | Werte
--- | --- | --- | ---
Trigger | Triggertyp | Definiert die Art des Triggersignals, das eine Bildaufnahme startet. | Einzeln: Ein externes Triggerereignis löst den Start einer Aufnahme und einer Inspektion aus.
Selbst: Aufnahmen und Inspektionen erfolgen regelmäßig. Hinweis: Das Aufnahmeblatt bestimmt, ob ein Bild an das Inspektionsblatt gesendet wird.
Triggerintervall (ms) (Wird nur im Selbstauslöser-Modus angezeigt) | Legt bei Auswahl des Triggertyps Self die Zeit in Millisekunden zwischen Aufnahmen fest. | [0, 10000]
Entprellung (ms) (Wird nur im Einzelauslöser-Modus angezeigt) | Legt die Zeit in Millisekunden fest, die ein Kameratrigger andauern muss, um eine Aufnahme auszulösen. | [0, 10]
Verzögerung (ms) (Wird nur im Einzelauslöser-Modus angezeigt) | Legt die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, an dem das Vision-System einen Trigger zur Aufnahme eines Bilds empfängt, und dem Zeitpunkt, an dem das Vision-System die Bildaufnahme startet, fest. | [0,10000]
Allgemein | Belichtung (ms) | Definiert die Belichtungszeit. Wenn das Vision-System ein Bildaufnahme-Triggersignal empfängt, wird Licht für die angegebene Dauer in die Bildsensorreihe integriert. Hinweis: Der maximale Belichtungswert variiert entsprechend den Funktionen der angeschlossenen Beleuchtung. | [0, 6,5]
Maximale Belichtung überschreiben | Ermöglicht die Einstellung der Belichtungszeit auf Werte, die über der empfohlenen maximalen Einstellung liegen. Hinweis: Wenn diese Option aktiviert ist und die Belichtungszeit die Fähigkeit des Beleuchtungszubehörs überschreitet, bleibt die Beleuchtung nicht während der gesamten Belichtung eingeschaltet. | [Aktiviert, Deaktiviert]
Offset | Hellt das Bild additiv auf. Verstärkt dunkle Bereiche, an hellen Stellen gehen jedoch Details verloren. Am nützlichsten in Verbindung mit Verstärkung. | [0, 255]
Verstärkung | Hellt das Bild multiplikativ auf. Verstärkt dunkle Bereiche, an hellen Stellen gehen jedoch Details verloren. Außerdem wird das Bildrauschen erhöht. Am nützlichsten in Verbindung mit Offset. | [1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x]
Ausrichtung | Definiert die Ausrichtung, in der In-Sight das aufgenommene Bild verarbeitet. | [Normal, Horizontal gespiegelt, Vertikal gewendet, 180 Grad gedreht]
Bild-Zwischenspeicher | Definiert die Anzahl verwendeter Bild-Zwischenspeicher für die Bildaufnahme. Hinweise zum Einstellen des Bild-Zwischenspeichers: Der erste verfügbare Zwischenspeicher wird für die Bildaufnahme verwendet. Nach der Aufnahme wird ein weiterer Zwischenspeicher für die nächste Aufnahme gesperrt. Das zwischengespeicherte Bild wird zur Ausführung an den Job gesendet. Der Zwischenspeicher bleibt gesperrt, bis der Job ausgeführt wurde. Einige Funktionen (z. B. WriteImage) können die Zwischenspeichersperre auch nach der Ausführung des Jobs aufrechterhalten. Der Job kann jedoch auch dann ein weiteres zwischengespeichertes Bild empfangen, wenn für eine Funktion der Zwischenspeicher gesperrt ist. Wenn ein Job gerade ausgeführt wird oder sich Bilder (aus In-Sight Spreadsheet oder HMI) zum Anzeigen in der Warteschlange befinden, werden zwischengespeicherte Bilder in die Warteschlange gestellt. | [6, 25]
Bildgröße | Startzeile | Definiert die erste Zeile, die vom Bildsensor in den Speicher des Vision-Systems übertragen werden soll. | [0,1079]
Anz. Zeilen | Definiert, wie viele Zeilen des Bildsensors in den Speicher des Vision-Systems übertragen werden sollen. | [1,1080]
Beleuchtung | Modus | Definiert das Beleuchtungsgerät. | [Deaktiviert, Integrierte Beleuchtung, Externe Beleuchtung]
Intensität | Definiert die Intensität des Beleuchtungsgeräts. | [0, 100]
Immer ein | Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Beleuchtungsgerät dauerhaft eingeschaltet. | [Deaktiviert, Aktiviert]
Blitzimpuls – Start (Wird nur im Modus „Externe Beleuchtung“ angezeigt) | Definiert, wann der Blitzimpuls ausgelöst wird. | [Kameratrigger, Aufnahmestart]
Blitzimplus – Polarität (Wird nur im Modus „Externe Beleuchtung“ angezeigt) | Definiert das Signal, das einen angeschlossenen Blitzimpuls auslöst. | [Niedrig, Hoch]
Gruppen aktiviert (Wird nur im Modus „Integrierte Beleuchtung“ angezeigt) | Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen innerhalb der Gruppen in der Grafik, um die einzelnen Gruppen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Hinweis: Gruppengrafiken können je nach Beleuchtungshardware, die an das Vision-System angeschlossen ist, variieren. |
Lichtfarbe (Wird nur im Modus „Integrierte Beleuchtung“ angezeigt) | Legt die Farbe der Beleuchtung fest. | [WEISS, ROT, GRÜN, BLAU]
Bildschärfe Hinweis: Die Bildschärfeoptionen werden nur angezeigt, wenn eine Flüssiglinse am Vision-System angebracht ist. | Fokusabstand (mm) | Fokusabstand in Millimeter. | [65, 4043]
Region fokussieren | Definiert Größe und Position des Fokusbereichs des Objektivs. Klicken Sie zum Einstellen auf die Schaltfläche Bearbeiten. |
Autofokus | Eine einzelne Schaltfläche zum automatischen Einstellen der Fokusposition basierend auf den aktuellen Einstellungen. |
High Dynamic Range | HDR-Modus | Aktiviert oder deaktiviert die High Dynamic Range (HDR)-Verarbeitung. | [Keine, HDR, HDR+] Hinweis: HDR+ ist nur bei IS3800-Modellen verfügbar. HDR ist für Farbgeräte nicht verfügbar.