# Event

Aktualisiert die Tabelle sofort nach dem angegebenen Ereignis-Trigger. Die Event-Funktion wird als eine kritische Abhängigkeit verwendet, d. h. sie bewirkt, dass die Tabelle nur bei bestimmten Eingangs-/Ausgangsbedingungen aktualisiert wird.

## Event – Eingaben

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Trigger | Gibt eine Quelle des Triggers für das Ereignis an.
0 | Bildaufnahme fehlgeschlagen | Wird generiert, wenn ein Bildaufnahmetrigger verpasst wird. Mögliche Ursachen für einen verpassten Bildaufnahmetrigger: Ein Bildaufnahmetrigger wird während einer laufenden Aufnahme empfangen Bei Empfang eines Triggers ist kein Bildpuffer verfügbar
1 | Aufnahmeblatt abgeschlossen | Wird am Ende der Aufnahme-initiierten Ausführung der Tabelle generiert.
2 | Encoder-Überlauf | Ein Encoder-Überlauf liegt vor, wenn der fortschreitende Encoder die Aufnahme der nächsten Linie anfordert, die Aufnahme der vorherigen Linie aber noch läuft.
32 | Manuelle Aufnahme | Wird generiert, wenn das ManualAcquire-Ereignis von SetEvent, einer Schaltfläche oder anderen ähnlichen Quellen ausgelöst wurde.
100 bis 107 | Diskret 0 bis 7 | Wird erzeugt, wenn das Signal einer steigenden Flanke an einer entsprechenden diskreten Eingangsleitung aktiv wird.
200 bis 207 | Extern 0 bis 7 | Wird erzeugt, wenn ein SPS-gesteuerter externer Ereignis-Trigger ausgeführt wird.

## Event – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Event-Datenstruktur oder #ERR, wenn einer der Eingabeparameter ungültig ist.