# TransBlobsToFixture

Wandelt eine Blobs-Struktur aus Bildkoordinaten in Vorrichtungskoordinaten um. Die Funktion berechnet den Offset und die Ausrichtung des Blobs mit Bezug auf die angegebene Vorrichtung.

## TransBlobsToFixture – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Vorrichtung | Definiert das Vorrichtungskoordinatensystem.
X | Der x-Offset vom Ursprung in Vorrichtungskoordinaten.
Y | Der y-Offset vom Ursprung im Vorrichtungskoordinatensystem.
Winkel | Die Drehung von der x-Bildachse im Bildkoordinatensystem. (+/-360 Grad im Uhrzeigersinn)
Blobs | Blobs-Datenstruktur. Dieses Argument muss eine Tabellenzelle mit einer gültigen Blobs-Datenstruktur referenzieren.
Anzahl Werte | Definiert die Anzahl von Blobs aus der ursprünglichen Blobs-Datenstruktur, die in Vorrichtungskoordinaten umgewandelt werden sollen. (0 bis 4096; Standard = 3)

## TransBlobsToFixture – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Blobs-Datenstruktur mit den umgewandelten Blobs oder #ERR, wenn mindestens ein Eingabeparameter ungültig ist.
Ergebnisse | Wenn die Funktion erstmals in eine Zelle eingefügt wird, wird in der Tabelle eine Ergebnistabelle erstellt.

## TransBlobsToFixture Vision Data Access functions

Die Blobs Vision Data Access functions, die automatisch in die Tabelle eingefügt werden, gleichen denen, die automatisch von den Funktionen FindBlobs und SortBlobs eingefügt werden.