# Maximum

Erhält den laufenden Maximalwert auf unbegrenzte Zeit und gibt dann den während des Intervalls erfassten laufenden Wert zurück.

## Maximum – Eingaben

Syntax: Maximum(Ereignis,Wert,Zurücksetzen,Voreinstellung)

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Ereignis | Definiert das Aktualisierungsereignis, bei dem der Parameter „Wert“ gelesen werden soll. Dieser Parameter muss auf eines der folgenden verweisen: Die Datenstruktur „Image“ in Zelle A0, die die AcquireImage-Funktion beinhaltet. Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält. Hinweis: Die Maximum-Funktion liest den Zustand eines referenzierten Werts, bevor dieser Wert von einer anderen Funktion aktualisiert wird, die vom angegebenen Ereignis abhängt.
Wert | Eine Referenz auf die Quellenzelle für den Datenstrom, an dem ein Maximum beobachtet wird. Hinweis: Wenn Sie keine Zellreferenz angeben, behält die Funktion bei jedem Ereignis den gleichen Wert bei.
Zurücksetzen | Zwingt die Funktion zum Zurücksetzen ihres internen Registers auf den im Parameter „Voreinstellung“ angegebenen Wert.
0 = AUS (Standard) | Die Funktion liest den Parameter „Wert“ weiterhin im aktuellen Datenstrom.
1 = EIN | Die Funktion setzt den Ausgang beim nächsten Ereignis auf den durch den Parameter „Voreinstellung“ angegebenen Wert zurück.
Voreinstellung | Gibt den Anfangswert und den Höchstwert an, auf die die Funktion zurückgesetzt wird, wenn der Parameter „Zurücksetzen“ auf ON eingestellt ist. ( (-16777216 bis 16777216 ; Standard = -16777216

## Maximum – Ausgaben

Rückgabewert | Das aktuell laufende Maximum des Parameters „Wert“ seit dem letzten Zurücksetzen.