# ID

Die In-Sight ID-Tool-Funktionen lesen alphanumerische Zeichenfolgen aus linearen 1D- and 2D-Symbolen. Optional kann die Qualität der meisten Symbole den veröffentlichten Spezifikationen entsprechend überprüft werden.

## Das Lesen von 1D- und 2D-Symbolen

Die Funktion ReadIDMax wird zum Lokalisieren und Dekodieren von 1D- und 2D-Symbolen innerhalb eines Inspektionsbereichs (ROI) verwendet.

- Kann im gleichen Bild mehrfache 1D-Symbologien desselben Typs dekodieren.
- Kann im gleichen Bild mehrfache 2D-Symbologien desselben Typs dekodieren.
- Unterstützt die neuesten Symboldekodieralgorithmen.

## Überprüfen von 1D- und 2D-Symbolqualität

- Überprüfen von 1D-Symbolqualität
- Überprüfen der 2D-Symbolqualität
- Weitere Überprüfungs- und Validierungstechniken

### Überprüfen von 1D-Symbolqualität

In-Sight Vision-Systeme können 1D-Barcodes lesen, und optional die Barcode-Qualität überprüfen. Die von In-Sight angewandte Methode für das Überprüfen der Symbolqualität stimmt mit der vom American National Standards Institute (ANSI) genehmigten Methode überein.

Wenn das Kontrollkästchen Überprüfung in der ReadIDMax-Funktion aktiviert ist, führt In-Sight alle entsprechenden Tests aus. Es gibt mehrere Tests zur Qualitätsüberprüfung, die zur Überprüfung der Barcode-Qualität verwendet werden können. Weitere Informationen dazu finden Sie in unter den Themen für IDMax Vision Data Access functions. Alle Tests liefern einen „Qualitätsgrad“ zwischen A (4.0) und F (0.0). Die Gesamtqualität eines Symbols ist der niedrigste Qualitätsgrad, der in den Tests erreicht wurde. Aber anstatt den Buchstaben oder das numerische Äquivalent für jeden einzelnen Qualitätstest zurückzugeben, gibt In-Sight die aktuellen Ergebniswerte und die Qualität des Symbols zurück.

Hinweis: Obwohl die Qualität des Barcodes implizit mit seiner Lesbarkeit zusammenhängt, ist es manchmal möglich, dass ein Symbol in einem oder mehreren Tests einen niedrigen oder fallenden Qualitätsgrad aufweist und trotzdem lesbar ist. Symbole hingegen, die den Qualitätsvorschriften nicht entsprechen, weisen auf Probleme in den Prozessabläufen hin, die möglicherweise größere Aufmerksamkeit erfordern, wie zum Beispiel im Falle von veränderten Belichtungsverhältnissen, oder von Kennzeichnungsmaschinen, die neu kalibriert werden müssen.

### Überprüfen der 2D-Symbolqualität

In-Sight liest Datenmatrix, QR-Code, PDF417 und EAN/UCC-Composite-Symbole und kann ihre Symbolqualität überprüfen. Die von In-Sight angewandten Methoden für das Überprüfen der Symbolqualität sind definiert im Abschnitt 8 und Anhang N des Dokuments „International Symbology Specification - Data Matrix (BC11-1997)“, Abschnitt 8 und Anhang M des Dokuments „International Symbology Specification - QR Code (ITS/97-001)“, Abschnitt 3 und 4 des Dokuments „Uniform Symbology Specification - PDF417“ , ausgegeben von AIM International und anerkannt durch American National Standards Institute (ANSI), und im „International Standard - Bar Code Print Quality Test Specification (ISO/IEC-15416)“, ausgegeben vom International Organization for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC).

Hinweis: Obwohl die Qualität eines Symbols implizit mit seiner Lesbarkeit zusammenhängt, ist es manchmal möglich, dass ein Symbol in einem oder mehreren Tests einen niedrigen oder fallenden Qualitätsgrad aufweist und trotzdem lesbar ist. Symbole hingegen, die den Qualitätsvorschriften nicht entsprechen, weisen auf Probleme in den Prozessabläufen hin, die möglicherweise größere Aufmerksamkeit erfordern, wie zum Beispiel im Falle von veränderten Belichtungsverhältnissen, oder von Kennzeichnungsmaschinen, die neu kalibriert werden müssen.

### Weitere Validierungstechniken

Neben den eingebauten Qualitätsverifizierungsmetriken der ReadIDMax-Funktion können die ValidateIDData- und VerifyIDCode-Funktionen zur weiteren Validierung und Verifizierung der durch die ReadIDMax-Funktion herausgelesenen und dekodierten Symbole verwendet werden.

- ValidateIDData

  Die ValidateIDData-Funktion wird zur Validierung der Datenintegrität im Symbol und zum Sicherstellen dessen verwendet, dass die Daten den Normen MIL-STD 130 und GS1 entsprechen. Mithilfe von ValidateIDData Vision Data Access functions können Daten geparsed werden, um sicherzustellen, dass sie den zutreffenden Normen entsprechen.