# Überprüfen der Anwendung

Nachdem Sie den Job im In-Sight-Adapter konfiguriert haben, müssen die Bits Online Enabled und Online Enable Comm im SIMATIC-Manager den Wert True aufweisen, während der Job auf dem In-Sight Vision-System ausgeführt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um den In-Sight-Vision-System auszulösen:

1. Aktivieren Sie das Bit Trigger Enable, indem Sie es in der Zeile Modify value auf True setzen. Klicken Sie anschließend auf Activate modify values. Das Bit muss dann True werden und damit anzeigen, dass das Vision-System zum Auslösen bereit ist.

2. Lösen Sie das Vision-System aus, indem Sie eine steigende Flanke an den übergeben. „Steigende Flanke“ bedeutet, dass das Bit zuerst auf True gesetzt wird (durch Setzen auf True in der Zeile Modify value und Klicken auf das Symbol Activate modify values) und dass es anschließend auf False zurückgesetzt wird.

   Wenn das Bit auf True gesetzt ist, müssen sich die Bits und ebenfalls auf True ändern, womit angezeigt wird, dass das Auslösen abgeschlossen ist. Der Wert erhöht sich jedes Mal, wenn die SPS die Kamera auslöst.

   Sobald wieder auf False gesetzt ist, wird auch das Bit wieder zu False geändert.

3. Überprüfen Sie den Job; das neu aufgenommene Bild muss angezeigt werden.