# In-Sight-Koordinatensystem

Bei Bildern, die mit einem In-Sight Vision-System aufgenommen wurden, befindet sich der Bildursprung an der Koordinate (0,0) im Mittelpunkt des Pixels. Die Koordinaten 0,0 beziehen sich auf den Mittelpunkt des Pixels (Pixel werden als Rechtecke angenommen). Ganzzahl-Koordinatenwerte geben einen Punkt in der Mitte zwischen Pixelmittelpunkten an.

Die x-Achse erstreckt sich vom Ursprung vertikal nach unten und die y-Achse horizontal vom Ursprung nach rechts. Die Höhe bezieht sich auf die x-Achse und die Breite auf die y-Achse. Der Winkel erhöht sich bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn.