# WriteResultsBuffer

Schreibt Daten aus einer referenzierten Puffer-Datenstruktur, die von einer FormatOutputBuffer-Funktion erstellt wurde, in das aktuell aktivierte Standard-Kommunikationsprotokoll. Diese Funktion schreibt auch das Ergebniscodefeld für die Standard-Kommunikationsprotokolle.

## WriteResultsBuffer – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Ereignis | Gibt das Ereignis an, das eine Aktualisierung erzwingt. Dieser Parameter muss ein Verweis auf ein Ereignis mit einem Zeitstempel sein, z. B.: Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält.
Inspektions-ID | Gibt eine Zelle an, die eine Image-Struktur (Standard = A0) enthält, oder eine Ganzzahl der Inspektions-ID, die mit den Inspektionsergebnissen verknüpft ist.
Puffer | Gibt einen Verweis auf eine Puffer-Datenstruktur an, die von einer FormatOutputBuffer-Funktion erstellt wurde und automatisch formatierte Daten enthält.
Ergebniscode | Gibt eine Ganzzahl an, die verwendet werden kann, um das Ergebnis der Inspektion an alle angeschlossenen Geräte zu übermitteln.
Protokoll | Gibt an, in welches Protokoll die Benutzerdaten geschrieben werden sollen.
1 = Ethernet/IP | Gibt an, dass Ethernet/IP das aktivierte Standard-Kommunikationsprotokoll ist.
2 = PROFINET | Gibt an, dass PROFINET das aktivierte Standard-Kommunikationsprotokoll ist.
100 = Standard | Gibt an, dass das aktuell aktivierte Standard-Kommunikationsprotokoll verwendet werden soll. Wenn mehr als ein Protokoll aktiviert ist, wird das zuerst aktivierte Protokoll verwendet.
Byte-/Wortreihenfolge | Gibt die Bitreihenfolge für Wörter und Bytes an, die von der Funktion gelesen wurden.
0 = Big-Endian | Gibt an, dass das höchstwertige Byte zuerst und nachfolgende Bytes in absteigender Reihenfolge gespeichert werden.
1 = Little-Endian | Gibt an, dass das niedrigstwertige Byte zuerst und nachfolgende Bytes in aufsteigender Reihenfolge gespeichert werden.
2 = Big-Endian mit Austausch von 16-Bit-Wörtern | Der Big-Endian-Byte-Stil wird angewendet und bei Doppelworttypen wird die Reihenfolge der Wortpaare geändert. (16-Bit-Wörter)
3 = Little-Endian mit Austausch von 16-Bit-Wörtern | Der Little-Endian-Byte-Stil wird angewendet und bei Doppelworttypen wird die Reihenfolge der Wortpaare geändert. (16-Bit-Wörter)
100 = Standard | Die Standardeinstellung wird verwendet.

## WriteResultsBuffer – Ausgaben

Rückgabewert | Eine Write Result-Datenstruktur, die die an den Client gesendeten Daten enthält, oder #ERR: wenn Eingabeparameter ungültig sind wenn keine Verbindung zu einem Client hergestellt wurde