# Set Online

Schaltet den In-Sight-Sensor in den Online- oder Offline-Modus.

Hinweis:

- Mit diesem Befehl ist es nicht möglich, den In-Sight-Sensor in den Online-Modus zu versetzen, wenn der Sensor entweder manuell in der Benutzeroberfläche von In-Sight Explorer oder durch ein diskretes Eingangssignal in den Offline-Modus geschaltet wurde.
- Die Anwendung In-Sight Explorer sendet Set-Online-Befehle zur Ausführung von administrativen Funktionen, wie z. B. „Sichern und Wiederherstellen“, an den In-Sight-Sensor.

## Set Online – Eingaben

Syntax: SO[Ganze Zahl]

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Int | 0 = Versetzt den In-Sight-Sensor in den Offline-Zustand. 1 = Versetzt den In-Sight-Sensor in den Online-Zustand.

## Set Online – Ausgaben

Returns a status code. The status codes are:

Statuscodes | Beschreibung
--- | ---
1 | Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
0 | Unbekannter Befehl.
-1 | Der für „Int“ angegebene Wert liegt entweder außerhalb des gültigen Bereichs, oder es handelt sich nicht um eine gültige Ganzzahl.
-2 | Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden.
-5 | Das Flag zeigt eine erfolgreiche Kommunikation, aber der Sensor wurde nicht in den Online-Modus geschaltet, weil er entweder manuell in der Benutzeroberfläche von In-Sight Explorer oder durch ein Signal für einen diskreten E/A manuell in den Offline-Modus versetzt wurde.
-6 | Der Benutzer hat keinen Vollzugriff, um den Befehl auszuführen.

## Beispiel: Schalten des In-Sight-Sensors in den Online-Modus

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen In-Sight-Sensor in den Online-Modus zu schalten: SO1

Der In-Sight-Sensor antwortet mit dem Statuscode 1, der angibt, dass der Sensor erfolgreich in den Online-Modus versetzt wurde.

## Beispiel: Schalten des In-Sight-Sensors in den Offline-Modus

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen In-Sight-Sensor in den Offline-Modus zu schalten: SO0

Der In-Sight-Sensor antwortet mit dem Statuscode 1, der angibt, dass der Sensor erfolgreich in den Offline-Modus versetzt wurde.