# ClockedMin

Liest einen Strom an Werten auf unbegrenzte Zeit, und gibt dann den minimalen Wert vom gelesenen Strom während des Intervalls zurück.

## ClockedMin – Eingaben

Parameter | Beschreibung
Ereignis | Gibt das Ereignis an, das eine Aktualisierung erzwingt. Dieser Parameter muss ein Verweis auf ein Ereignis mit einem Zeitstempel sein, z. B.: Eine Zelle, die eine Event-Funktion enthält. Eine Zelle, die eine Button-Funktion enthält.
Wert | Eine Referenz auf die Quellenzelle für den Datenstrom, an dem ein Minimum gesucht werden soll (-9999999 bis 9999999; Standard = 0).
Zurücksetzen | Zwingt die Funktion zum Zurücksetzen ihres internen Registers auf den im Feld „Voreinstellung“ angegebenen Wert.
0 = AUS (Standard) | Die Funktion liest den Wert weiterhin im aktuellen Datenstrom.
1 = EIN | Die Funktion stellt den von ihr zurückgegebenen Minimalwert zurück und beginnt einen neuen Datenstrom, aus dem sie liest.
Voreinstellung | Definiert den minimalen Wert, auf den die Funktion zurückgestellt werden soll (-9999999 bis 9999999; Standard = -9999999).

## ClockedMin – Ausgaben

Rückgabewert | Ein Wert, der die Summierung des Datenstroms über ein Zeitintervall seit dem letzten Zurücksetzen darstellt.