# Wie wird die Funktion „WriteData“ konfiguriert?

Mit der WriteData-Funktion können Sie Daten in eine Datei schreiben oder eine Datenzeichenfolge an eine Datei auf einem lokalen Gerät oder einem FTP-Server anhängen. Mit dieser Funktion können Sie Datenergebnisse protokollieren und in einer Datei anzeigen.

Hinweis: Sie können die Datei am ausgewählten Speicherort im Online- oder Offline-Modus speichern.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Funktion „WriteData“ konfiguriert wird, während Sie mit einem In-Sight Vision System verbunden sind.

1. Verbindung zum In-Sight Vision-System herstellen.

2. Fügen Sie die WriteData-Funktion in die Tabelle ein. Dadurch wird das „WriteData“-Eigenschaftsblatt geöffnet. Konfigurieren Sie die folgenden Parameter und behalten Sie die Standardwerte der restlichen Parameter bei.

   - Daten: Geben Sie eine Textzeichenfolge oder eine Referenz auf eine Zelle ein, die eine Textzeichenfolge enthält, die Sie schreiben oder an eine Datei anhängen möchten. In diesem Beispiel verweist der Parameter „Daten“ auf Zelle C0, die wie folgt konfiguriert ist: Stringf(„Test string.\r\n“)
   - Dateiname: Geben Sie einen Dateinamen für Ihre Datendatei ein.

3. Klicken Sie nach der Konfiguration dieser Parameter auf OK, um das Eigenschaftsblatt zu schließen. Die WriteData-Datenstruktur wird in die Tabelle eingefügt.

4. Triggern Sie das Vision-System.

5. Eine Datendatei (InSight.txt) wird auf dem In-Sight-Gerät gespeichert und in die Datei wird ein Eintrag „Text string.“ geschrieben.

6. Wenn Sie das Vision-System erneut auslösen, wird eine weitere Eintrag „Text string.“ in der Textdatei angehängt.

7. Verwenden Sie zum Anzeigen der Dateien eine FTP-Software. Weitere Informationen finden Sie unter Auf einem In-Sight-Gerät gespeicherte Dateien anzeigen.

Hinweis:

- Weitere Informationen zu den einzelnen Parametereinstellungen finden Sie unter WriteData.
- Wenn Sie die Dateien an die im In-Sight-Gerät installierte SD-Speicherkarte senden möchten, geben Sie sdcard im Feld „Dateipfad“ ein.
- Wenn Sie die Dateien an einen FTP-Server senden möchten, stellen Sie Auf FTP-Server speichern ein und geben Sie die Serveradresse (Server), Benutzername und Kennwort in das entsprechende Feld ein.

## Speicherorte

Der Speicherort hängt vom angeschlossenen Gerät und der Speichereinstellung der Funktion ab.

Speichereinstellung | Angeschlossenes Gerät | Speicherort
--- | --- | ---
Lokales Gerät | In-Sight-Gerät | In-Sight-Gerät Im In-Sight-Gerät installierte SD-Karte Hinweis: Zum Anzeigen von Dateien müssen Sie FTP-Software wie FileZilla Client verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Auf einem In-Sight-Gerät gespeicherte Dateien anzeigen. Wenn Sie einen SD-Kartenspeicher verwenden, müssen Sie vor dem Ausführen des Jobs die SD-Speicherkarte einstecken. Wenn Sie den SD-Kartenspeicher ohne eingesteckte SD-Karte konfigurieren, speichert der Job die Dateien im Verzeichnis /sdcard des internen Flash-Speichers.
PC | PC Hinweis: Das Speichern auf einem PC wird nur bei Verwendung eines FTP-Servers unterstützt.
FTP-Server | Beliebiges Gerät | Angegebener FTP-Server