# Image

L’étape d’application Image de Easy Builder vous permet de définir la source de l’image et d’optimiser l’éclairage de l’appareil.

# Configuration de l’image

Section | Outil | Action
--- | --- | ---
Source | Caméra | Pour créer un projet basé sur le flux vidéo direct de In-Sight Vision system, sélectionnez Caméra dans Source.
Dossier d’images | Pour créer un projet basé sur un ensemble d’images enregistrées sur votre disque dur, cliquez sur Dossier d’images dans Source.
Éclairage | Optimiser | Pour régler automatiquement l’exposition en fonction des paramètres d’éclairage actuels, cliquez sur Optimiser. Il n’y a pas de réglage de l’exposition par défaut.
Exposition (ms) | Pour augmenter ou diminuer l’intensité de l’éclairage, utilisez le curseur Exposition ou entrez une valeur sous le curseur.
Couleur d’éclairage | Pour définir la couleur de l’éclairage, sélectionnez une couleur (BLANC, ROUGE, VERT, BLEU) dans le menu déroulant Couleur d’éclairage. Remarque : L’outil de couleur d’éclairage est visible uniquement si une Mini torche est connectée à système de vision.
La mise au point | Optimiser | Pour effectuer une mise au point automatique de l’objectif en fonction des paramètres d’éclairage actuels, cliquez sur Optimiser. Il n’y a pas de réglage de la mise au point par défaut.
Position du foyer | Pour définir la distance de mise au point, utilisez le curseur Position du foyer ou entrez une valeur sous le curseur.

## Paramètres d’acquisition avancés

Avec les paramètres d’acquisition avancés, vous pouvez régler les paramètres d’acquisition de l’image suivante. Pour voir les paramètres d’acquisition avancés, cliquez sur la roue dentée située sur le côté droit du volet de réglage de l’image. Les paramètres d’acquisition avancés sont uniquement disponibles en mode caméra.

Une fois que le mode Paramètres d’acquisition avancés est visible sur le côté droit de l’écran, vous voyez la barre d’action en haut du volet Image.

Icônes | Action
--- | ---
| Pour annuler la dernière action, cliquez sur Annuler.
| Pour rétablir la dernière action, cliquez sur Rétablir.
| Pour réinitialiser les paramètres aux valeurs de propriété utilisées lors de la première connexion au périphérique, cliquez sur Réinitialiser les paramètres.
| Pour restaurer tous les paramètres d’acquisition par défaut, cliquez sur Réinitialiser l’acquisition.
| Pour afficher les paramètres qui n’ont actuellement aucun effet, cliquez sur Afficher/masquer les paramètres sans effet.
| Pour définir la caméra comme source des images, cliquez sur mode Caméra.
| Pour définir le dossier d’images comme source des images, cliquez sur mode Dossier d’images.

Pour ajuster des paramètres supplémentaires, notamment le déclenchement, la formation de l’image et le calibrage, utilisez les outils présents dans Paramètres d’acquisition du projet actuel.

Section | Outil | Fonction | Valeurs
--- | --- | --- | ---
Déclencheur | Type de déclenchement | Définit le type de signal de déclenchement qui initie l’acquisition d’image. | Simple
Automatique
Intervalle de déclenchement (ms) (S’affiche pour un Type de déclenchement Automatique) | Définit la durée, en millisecondes, entre deux acquisitions lorsque le type de déclenchement sélectionné est l’intervalle. | [0,10000]
Antirebond (ms) (S’affiche pour un Type de déclenchement Unique) | Définit le temps, en millisecondes, pendant lequel le déclenchement de la caméra doit être maintenu pour qu’une acquisition se produise. | [0,65.535]
Délai (ms) (S’affiche pour un Type de déclenchement Unique) | Définit le délai entre la réception du déclenchement d’acquisition d’une image et le début de l’acquisition par système de vision. | [0,10000]
Général | Exposition (ms) | Définit la durée d’exposition. Lorsque système de vision reçoit un signal de déclenchement d’acquisition d’image, la lumière est intégrée dans le capteur d’image pendant la durée indiquée. | [0,1000]
Gain | Définit le gain de l’étage amplificateur précédant la conversion analogique/numérique. | [0,255]
Exposition automatique | Un seul bouton pour régler automatiquement l’exposition en fonction des paramètres de luminosité actuels. |
Éclairage | Mode | Définit les dispositifs d’éclairage. | Éclairage intégré
Désactivé
Intensité | Indique l’intensité des séries d’éclairage LED, exprimée en pourcentage. | [0,100]
Séries activées | Cochez ou décochez les cases à l’intérieur des séries présentées sur l’image pour activer ou désactiver chacune d’elles. Remarque : L’image des séries varie en fonction du matériel d’éclairage installé sur système de vision. |
Couleur d’éclairage | Définit la couleur de l’éclairage. Remarque : L’outil de couleur d’éclairage est visible uniquement si une Mini torche est connectée à système de vision. | BLANC
ROUGE
VERT
BLEU
La mise au point Remarque : Les options de mise au point s’affichent uniquement lorsqu’une optique liquide est installée sur système de vision. | Distance de mise au point (mm) | Distance de mise au point en millimètres. | [65,4043]
Mise au point auto | Un seul bouton pour régler automatiquement la mise au point en fonction des paramètres de luminosité actuels. |

Pour revenir à la vue des paramètres de la source et de l’éclairage, cliquez de nouveau sur la roue dentée située dans le coin supérieur droit du volet Image.