# Pause tout en restant en ligne

Placer système de vision en état de pause alors qu’il est en ligne permet d’apporter des modifications aux fonctions In-Sight ou aux Outils de vision, ainsi que d’ajuster les propriétés d’acquisition de système de vision, sans mettre système de vision hors ligne.

Il existe plusieurs méthodes pour mettre système de vision en pause tout en restant en ligne.

- Depuis une page Web, vous pouvez ajouter un Élément de contrôle Pause tout en restant en ligne lié à État de page Web qui vous permet de basculer entre les modes En ligne et En pause à partir d’une IHM Web. En outre, vous pouvez également glisser-déposer les balises $System.OnlineEnableComm, $System.OnlineEnabled et $System.OnlineEnableDiscrete pour surveiller l’état du système.

- Depuis un PLC, vous pouvez surveiller les bits Online et Paused par l’intermédiaire des protocoles de communication Ethernet/IP ou PROFINET. Le tableau suivant résume le mode, l’état de la balise $System.OnlineEnabled et l’état des bits d’état du protocole de communication :

  États en ligne/hors ligne | État de la balise $System.OnlineEnabled | Bit d’état En ligne du PLC | Bit d’état En pause du PLC
  --- | --- | --- | ---
  En ligne | Vrai | Vrai | Faux
  En ligne | Faux | Faux | Vrai
  Hors ligne | S. O. | Faux | Faux

- Depuis une ligne d’entrée discrète, vous pouvez passer de l’état en ligne à hors ligne, et inversement, pour système de vision.

Remarque :

Si l’adaptateur In-Sight ViDi est toujours visible alors qu’il est en ligne, si l’état passe en pause, le passage de la souris sur l’indicateur d’état situé dans le coin inférieur droit indique l’état du projet.