# Chargement d’un projet via un PLC Ethernet/IP

Effectuez les étapes suivantes pour modifier le projet en cours d’exécution sur le site système de vision via un PLC RSLogix.

1. Si vous ouvrez un nouveau projet, placez d’abord le système de vision en pause en réglant le bit En pause sur un.

2. Utilisez l’ID de commande applicable dans le bloc de commande pour lancer le changement de projet/de recette.

   Nom | ID de commande (Hexadécimal) | ID de commande (Décimal)
   --- | --- | ---
   Charger un projet en fonction du nom | 0x4000 | 16384
   Charger un projet en fonction de l’ID | 0x0-0x3E7 | 0-999

3. Si vous effectuez l’action Charger un projet en fonction du nom, écrivez le nom du projet (sans l’extension *.jobx) dans le bloc de commandes Données utilisateur.

   Remarque : Le nom du projet doit se terminer par un zéro (c’est-à-dire qu’un 0 doit être ajouté dans l’octet suivant immédiatement le nom du projet).

4. Activez le bit de Exécuter la commande dans le bloc de commande en déclenchant le bit 4 de l’octet 0, comme indiqué ci-dessous.

5. Attendez que le bit Commande terminée ou Échec de la commande soit activé (Bit 6 ou 5 de l’octet 1, respectivement).

6. Une fois que le bit Commande terminée ou Échec de la commande est détecté, effacez le bit Exécuter la commande. De même, si vous avez précédemment mis le système de vision en état de pause, effacez également le bit En pause pour mettre le système de vision en ligne.