# Exemples

## Calcul de surface

Vous pouvez mesurer les surfaces des régions d’un modèle en utilisant les fonctions Maths associées aux fonctions Chercher modèle et Mesurer la distance. L’exemple suivant illustre comment calculer la surface d’une portion rectangulaire sur un composant.

1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l’outil Chercher modèle de l’étape d’application Inspection, dans les outils Localiser. Repérez la pièce pour que les autres outils puissent l’utiliser comme référence. Pour plus d’informations, consultez Chercher modèle.

2. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l’outil Mesurer la distance de l’étape d’application Inspection, dans les outils Mesure. Mesurez la largeur de la région d’intérêt. Le logiciel configure les outils Chercher bord pour mesurer la région. Renommez l’outil en "Largeur". Pour plus d’informations, consultez Mesurer la distance.

3. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l’outil Mesurer la distance de l’étape d’application Inspection, dans les outils Mesure. Mesurez la hauteur de la région d’intérêt. Le logiciel configure les outils Chercher bord pour mesurer la région. Renommez l’outil en "Hauteur". Pour plus d’informations, consultez Mesurer la distance.

4. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l’outil Maths dans les outils Maths et Logique. Pour ajouter des étiquettes à côté des valeurs de votre calcul, placez le caractère ' au début du nom de l’étiquette. Dans cet exemple, vous pouvez ajouter les étiquettes de texte Largeur, Hauteur et Surface en tant que lignes d’en-têtes du tableau des calculs.

5. Liez les propriétés de largeur en cliquant sur Insérer une fonction et en sélectionnant Distance dans la liste déroulante de la fonction Largeur. Liez les propriétés de hauteur en cliquant sur Insérer une fonction et en sélectionnant Distance dans la liste déroulante de la fonction Hauteur. Pour plus d’informations, consultez la section Maths.

6. Pour calculer la surface de la partie rectangulaire, entrez le code de cellule de la valeur de largeur, entrez * pour multiplier et le code de cellule de la valeur de hauteur. L’outil Mathématiques calcule la valeur.

   Les valeurs des cellules ont des références et elles sont visibles sur la feuille de calcul. Passez la souris sur les valeurs pour voir leur nom. Celui-ci peut être utilisé dans d’autres calculs.

   Vous pouvez également réaliser des calculs en utilisant les noms de référence des valeurs des cellules.

   Les calculs peuvent être utilisés dans l’étape d’application IHM. Pour plus d’informations, consultez IHM.

## Vérification de l’assemblage à l’aide de l’outil EL Classer et de l’outil Maths et Logique.

L’outil Maths vous permet de vérifier l’assemblage avec l’outil Outil ViDi EL Classify. Une fois que les composants ont été localisés et identifiés, l’outil Maths peut produire un résultat de réussite ou d’échec.

L’exemple illustre si trois composants, un interrupteur, une résistance et un condensateur, sont assemblés correctement sur la pièce.

1. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l’outil Chercher modèle de l’étape d’application Inspection, dans les outils Localiser. Repérez la pièce pour que les autres outils puissent l’utiliser comme référence. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Outils de localisation.

2. Utilisez l’outil Classer dans les outils de l’étape d’application Inspecter ViDi EL pour classer les composants dont vous avez besoin pour l’assemblage. Attribuez les différents types de composants à des classes différentes. Pour plus d’informations, consultez Outil ViDi EL Classify.

   Ajoutez un nouvel outil Classer pour classer l’interrupteur. Dans cet exemple, il y a trois types d’interrupteurs.

   Renommez l’outil par le nom du composant. Pour cela, cliquez sur l’icône de l’outil Classer et entrez le nom du composant, qui est, dans notre cas, Interrupteur, dans le champ de saisie situé à côté de l’icône Classer.

   Le deuxième composant est ici une résistance. Pour classer l’état de la résistance, ajoutez un nouvel outil Classer. Dans cet exemple, il y a deux types de résistances et le cas où la résistance est absente.

   Renommez l’outil par le nom du composant. Pour cela, cliquez sur l’icône de l’outil Classer et entrez le nom du composant, qui est, dans notre cas, Résistance, dans le champ de saisie situé à côté de l’icône Classer.

   Le troisième composant est un condensateur, qui peut avoir deux états : bien inséré ou penché. Dans ce cas, la classification comporte deux classes, selon que le condensateur est placé correctement ou non.

   Renommez l’outil par le nom du composant. Pour cela, cliquez sur l’icône de l’outil Classer et entrez le nom du composant, qui est, dans notre cas, Condensateur, dans le champ de saisie situé à côté de l’icône Classer.

3. Accédez à Modifier classes dans l’outil Classer pour vérifier si les composants sont correctement étiquetés.

4. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez l’outil Maths dans les outils Maths et Logique. Pour plus d’informations, consultez Inspection.
   1. Liez chaque résultat de classification des composants de l’outil Classer dans des cellules distinctes de la feuille de calcul. Pour plus d’informations sur la liaison de propriétés, consultez Maths.
   2. Vous pouvez ajouter des étiquettes textuelles à côté des valeurs, de sorte que lorsque vous rechargerez le projet, il sera plus facile d’identifier ce à quoi les valeurs se réfèrent.
   3. Vous pouvez utiliser le caractère ’ et entrer le nom après ce caractère ’, ou utiliser la fonction Nom. Pour utiliser l’outil Nom, cliquez sur Lier propriété d’outil et sélectionnez le nom de l’outil que vous voulez insérer, puis sélectionnez Nom dans la liste déroulante.

      1. Cet exemple illustre des étiquettes textuelles pour chaque composant, interrupteur, résistance et condensateur, ainsi que des en-têtes de tableau :

         - La colonne Attendu illustre les composants nécessaires à l’assemblage.
         - La colonne Trouvé indique le composant de l’assemblage.
         - La colonne Réussi indique si le composant est correct ou non.

5. Dans la colonne Attendu, entrez les noms des types corrects de composants avec le caractère '. Dans ce cas, l’interrupteur correct est celui qui est classé en tant que YSA, la résistance correcte est celle qui est classée comme 5K, et l’étiquette correcte pour le condensateur est OK.

6. Pour définir la colonne Trouvé, utilisez la fonction Classe prédite. Cliquez sur Lier une propriété d’outil et sélectionnez le nom du composant, puis Classe prédite dans la liste déroulante.

   Répétez cette opération avec tous les composants.

7. Pour définir la colonne Réussi, insérez ou liez la fonction Exact et entrez les valeurs que à comparer après Exact(, au format Exact(Texte1, Texte2). Cette fonction vous permet de comparer des chaînes de caractères. Dans le cas présent, B1 est la référence de cellule de l’interrupteur attendu et C1 de l’interrupteur trouvé. La syntaxe de Exact est donc Exact(B1,C1).

   Répétez l’opération avec les valeurs de la résistance, puis du condensateur.

   Si le composant est correct, Exact produit le résultat 1 ; si le composant n’est pas correct, Exact produit le résultat 0.

8. Vous pouvez maintenant définir des valeurs pour l’assemblage. Dans cet exemple, la valeur Score indique la moyenne des trois valeurs Réussi. Pour obtenir une valeur moyenne, utilisez la fonction Mean selon le format Mean(Valeur0, [Valeur1, ...]). Vous pouvez définir un seuil de réussite global de l’outil comme une valeur statique pour la vérification de l’assemblage. Dans cet exemple, la valeur de réussite est fixée à 0,5 avec l’étiquette Seuil. Vous pouvez modifier cette valeur en fonction du nombre de composants et de l’objet de la vérification.

9. Vous pouvez ensuite définir une valeur pour indiquer si le score de l’assemblage est supérieur au seuil. Dans cet exemple, la valeur du score est supérieure à la valeur du seuil, la vérification de l’assemblage donne donc un résultat de réussite.