# Assemblage de sortie EtherNet/IP : instance 23

Remarque : Pour obtenir des descriptions détaillées des signaux, consultez Signaux des communications industrielles.

Instance | Octet | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | 0 | En pause | Réservé | Exécuter la commande | AR résultat d’inspection | Activation résultats mémoire tampon | Déclencheur | Activation déclencheur
1 | Réservé
2 | Réservé | Effacer Exposition terminée | Effacer l’erreur | Réservé | Définir les données utilisateur
3 | Événement externe 7 | Événement externe 6 | Événement externe 5 | Événement externe 4 | Événement externe 3 | Événement externe 2 | Événement externe 1 | Événement externe 0
4 .. 5 | ID Commande
6 .. 7 | Réservé
8 .. 495 | Données utilisateur 0 - 487