# Put Live

Active ou désactive le mode d’acquisition vidéo direct.

Remarque : le système de vision doit être hors ligne.

## Put Live – entrées

Syntaxe : [Put Live][Entier]

Paramètre | Description
--- | ---
Entier | 0 = Désactiver le mode d’acquisition en direct. 1 = Activer le mode d’acquisition en direct.

## Put Live – sorties

Renvoie un code d’état. Les codes d’état sont :

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | La commande a été exécutée avec succès.
0 | La commande est inconnue.
-1 | L’entrée n’est pas valide ou sa longueur est supérieure à 15 octets.
-2 | La commande n’a pas pu être exécutée ou le système de vision est en ligne.
-6 | L’utilisateur ne dispose pas de l’accès complet nécessaire à l’exécution de la commande.

## Put Live – exemples

Pour placer le système de vision en mode d’acquisition en direct, exécutez la commande suivante : Put Live 1

Le système de vision In-Sight a répondu avec un code d’état de 1, ce qui indique que le système de vision a été placé avec succès en mode d’acquisition en direct.

Pour sortir le système de vision du mode d’acquisition en direct, exécutez la commande : Put Live 0

Le système de vision a répondu avec un code d’état de 1, ce qui indique que le système de vision est sorti avec succès du mode d’acquisition en direct.