# Commandes du mode natif

## Commandes de base du mode natif

- Load File : (LF) Ouvre le projet spécifié à partir de la mémoire flash du système de vision In-Sight, ce qui rend le projet actif. Pour plus d’informations, consultez Load File.
- Read File : (RF) Lit un projet à partir de la mémoire flash du système de vision. Pour plus d’informations, consultez Read File.
- Write File : (WF) Envoie le projet actuel vers la mémoire flash du système de vision. Pour plus d’informations, consultez Write File.
- Delete File : (DF) Supprime le projet spécifié ou du fichier de données de cellules (.cxd) à partir de la mémoire flash du système de vision. Pour plus d’informations, consultez Delete File.
- Get File : (GF) Renvoie le nom de fichier du projet courant sur le système de vision. Pour plus d’informations, consultez Get File.

- Store File : (TF) Enregistre le travail en cours sur la mémoire flash avec le nom de fichier spécifié. Pour plus d’informations, consultez Store File.

- Set Job : (SJ) Ouvre un projet à partir d’un emplacement de projets de la mémoire flash du système de vision, ce qui rend le projet actif. Pour plus d’informations, consultez Set Job.

- Store Job : (TJ) Enregistre le travail en cours dans un flash avec un numéro d’identification de projet. Pour plus d’informations, consultez Store Job

- Read Job : (RJ) Renvoie le contenu hex-ASCII d’un projet à partir de la mémoire flash avec un numéro de projet indiqué. Pour plus d’informations, consultez Read Job.

- Write Job : (WJ) Écrit un bloc de caractères hex-ASCII dans un fichier de projet de la mémoire flash avec un numéro de projet indiqué. Pour plus d’informations, consultez Write Job.

- Delete Job : (DJ) Supprime un projet de la mémoire flash avec un numéro de projet indiqué. Pour plus d’informations, consultez Delete Job.

- Get Job : (GJ) Accède au numéro du projet actuellement ouvert. Pour plus d’informations, consultez Get Job.

- Read BMP : (RB) Renvoie l’hex-ASCII de l’image actuelle au format BMP. Pour plus d’informations, consultez Read BMP.

- Get Value : (GV) Renvoie la valeur dans une cellule ou une balise symbolique spécifiée. Pour plus d’informations, consultez Get Value.
- Set Integer : (SI) Définit une valeur entière dans une cellule ou une balise symbolique spécifiée. Pour plus d’informations, consultez Set Integer.
- Set Float : (SF) Définit une valeur à virgule flottante dans une cellule ou une balise symbolique spécifiée. Pour plus d’informations, consultez Set Float.
- Set Region : (SR) Définit les valeurs d’une cellule EditRegion ou d’une balise symbolique. Pour plus d’informations, consultez Set Region.
- Set String : (SS) Définit une valeur de chaîne dans une cellule ou une balise symbolique spécifiée. Pour plus d’informations, consultez Set String.

- Get Info : (GI) Renvoie les infos système du système de vision (série/mac/version/etc). Pour plus d’informations, consultez Get Info.

- Set Online : (SO) Configure le système de vision en mode en ligne ou hors ligne. Pour plus d’informations, consultez Set Online.
- Get Online : (GO) Renvoie l’état en ligne du système de vision. Pour plus d’informations, consultez Get Online.
- Set Event : (SE) Déclenche un événement spécifié. Pour plus d’informations, consultez Set Event.
- Set Event and Wait : (SW) Déclenche un événement spécifique et attend que la commande soit terminée pour renvoyer une réponse. Pour plus d’informations, conslutez Set Event and Wait.

- Reset (Reboot) : (RT) Pour plus d’informations, consultez Reset (Reboot).

- Get FileList : Renvoie la liste des fichiers sur le périphérique. Par défaut, ne liste que les fichiers du dossier /pubfs, ne traverse pas les sous-répertoires. Nouvel argument facultatif pour le sous-répertoire à lister. Pour plus d’informations, consultez Get FileList.

- Send Manual Trigger to all cameras : (MT) Pour plus d’informations, conslutez Send Manual Trigger.

- Put Live : Pour plus d’informations, consultez Put Live