# Configuration du Système de vision In-Sight

La première étape pour configurer la communication entre un système de vision In-Sight et le PLC est d’activer la communication PROFINET sur le système de vision :

1. Exécutez In-Sight Vision Suite.

2. Sélectionnez le système de vision dans le volet des périphériques situé à gauche. Les utilitaires disponibles s’affichent alors au bas de la fenêtre.

3. Cliquez sur l’utilitaire Ethernet industriel (indiqué ci-dessous). La fenêtre de l’utilitaire de configuration Ethernet industriel s’ouvre.

4. Sélectionnez le protocole PROFINET dans la liste déroulante. Une fois sélectionné, des options supplémentaires apparaissent dans la fenêtre.

5. Cochez l’option Activer le nom de station PROFINET, puis spécifiez un nom dans la zone de texte Nom de station.

6. Une fois terminé, cliquez sur OK ou sur Redémarrage.

   Remarque : Si, avant ce changement, le système de vision In-Sight a utilisé une configuration Ethernet industriel différente, vous devez redémarrer le système de vision. Dans ce cas, le bouton OK est remplacé par un bouton Redémarrage.