# Bits du bloc de contrôle

Le bloc de bits de Contrôle définit tous les signaux de type bits transmis par le PLC/MC pour initier une action. Le bloc de bits de Contrôle est constitués de 80 bits. Ce bloc est lu par le scanner SLMP pour y détecter des changements d’état à une fréquence définie par la propriété Intervalle d’interrogation (ms) dans l’onglet Paramètres de la fenêtre Configuration Ethernet industriel dans In-Sight Vision Suite. Certains bits sont réservés.

L’utilisation des bits du bloc Contrôle est récapitulée dans le tableau suivant. Ce tableau présente également les bits réservés.

Remarque : Pour obtenir une description détaillée des signaux, consultez la rubrique Signaux des communications industrielles.

Octet | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | Mettre hors ligne | Réservé | Exécuter la commande | Résultats d’inspection Ack | Activation résultats mémoire tampon | Déclencheur | Activation déclencheur
1 | Réservé
2 | Réservé | Effacer Exposition terminée | Effacer l’erreur | Initier chaîne de commande | Définir les données utilisateur
3 | Événement externe 7 | Événement externe 6 | Événement externe 5 | Événement externe 4 | Événement externe 3 | Événement externe 2 | Événement externe 1 | Événement externe 0