# Line

Crée une structure Line munie d’un repère.

## Ligne – Entrées

Paramètre | Description
Image | Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image valide. Par défaut, la cellule référencée est $A$0, et elle contient la structure de données Image renvoyée.
Repère | Détermine le système de coordonnées de l’image dans lequel est définie la ligne.
X | L’offset en X par rapport à l’image.
Y | L’offset en Y par rapport à l’image.
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Ligne | Détermine les points de terminaison de la ligne.
X 0 | Le décalage sur l’axe X du premier point de terminaison.
Y 0 | Le décalage sur l’axe Y du premier point de terminaison.
X 1 | Le décalage sur l’axe X du deuxième point de terminaison.
Y 1 | Le décalage sur l’axe Y du deuxième point de terminaison.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques Line superposés à l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | La structure Ligne n’est pas affichée, sauf si la cellule contenant la fonction Line est en surbrillance dans la feuille de calcul.
2 = graphiques d’entrée uniquement | La structure Line est toujours affichée.

Remarque : Les paramètres Repère et Ligne doivent être ajustés en fonction des limites de l’image. S’ils sont hors limites, la fonction renvoie #ERR.

## Ligne – Sorties

Renvoie | Une structure de données Ligne, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est non valide.
Résultats | Lorsque Line est insérée dans une cellule, les Fonctions Vision Data Access (VDA) Structures suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
X 0 | GetX(Line, 0) | Abscisse du premier point de terminaison (coordonnées de l’image).
Y 0 | GetY(Line, 0) | Ordonnée du premier point de terminaison (coordonnées de l’image).
X 1 | GetX(Line, 1) | Abscisse du second point de terminaison (coordonnées de l’image).
Y 1 | GetY(Line, 1) | Ordonnée du second point de terminaison (coordonnées de l’image).